**招标文件**



采购单位：睢宁县中医院

项目编号：睢采公(2021)JSZYG002

项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

代理机构：江苏卓越建设项目管理有限公司

二O二一年五月

**目 录**

**第一章 投标邀请 1**

**第二章 投标人须知 2**

**第三章 投标资料表 11**

**第四章 评标标准 17**

**第五章 拟签订的合同文本 20**

**第六章 采购需求 32**

**第七章 投标文件相关格式 89**

# 

# 第一章 投标邀请

江苏卓越建设项目管理有限公司对“睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

(二)项目编号：睢采公(2021)JSZYG002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告

三、获取招标文件

详见本项目公开招标公告

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2021年5月31日北京时间9：30。

（二）开标时间：2021年5月31日北京时间9：30。

（三）开标地点：江苏卓越建设项目管理有限公司开标室（睢宁县睢河北路广电传媒中心1号楼3楼）。

五、采购人

（一）名称：睢宁县中医院

（二）地址：睢宁县文学南路与外环路交叉处

（三）采购项目联系人：陈 永 联系电话：13505221926

六、采购代理机构

（一）名称：江苏卓越建设项目管理有限公司

（二）地址：睢宁县睢河北路广电传媒中心1号楼3楼

（三）采购项目联系人：陈惠惠 联系电话：0516-88116006。

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标保证金

见本文件第三章《投标资料表》

（十八）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应编制投标文件正本一份和本文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

2.按本章规定所编制的每份投标文件正本和所有副本，均需打印或用不退色墨水书写。

3.投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

4.投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5.投标文件装订的次序按第三章《投标资料表》的要求进行。

（十九）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

2.上述封袋上，都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

3.上述封装的投标文件，如果未按要求分装或无标识、无密封或残破，所导致的一切后果均由投标人承担。

4.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（二十）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点；采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十一）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十二）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十三）本项目不允许分包。

（二十四）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十五）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

四、开标

（二十六）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十七）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《[政府采购](http://www.caigou2003.com/" \t "_blank)货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十八）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十九）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用[最低评标价法](http://lilun.caigou2003.com/recijiedu/2365668.html" \t "_blank)的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用[综合评分法](http://lilun.caigou2003.com/recijiedu/2365667.html" \t "_blank)的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为办公桌、文件柜。

（三十）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（三十一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

（三十二）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十三）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（三十四）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十五）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十六）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十七）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十八）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十九）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（四十）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人或采购代理机构提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十七）1 或本章（三十八） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购代理机构存放期间，不计利息。

（四十一）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十二）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款项号** | **内 容** |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：睢宁县中医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏卓越建设项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件：  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；  同时明确相关事项如下：  一、本项目不接受联合体参与采购活动。  二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。  四、查询及使用供应商信用记录：  (一)由采购人查询信用信息。  (二)查询渠道包括：  1.“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）；  2.中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）；  3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；  4.“信用徐州”网（ [http://www.xuzhoucredit.gov.cn](http://www.xuzhoucredit.gov.cn/)）；  5.江苏省政府采购信用评价系统。  (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。  (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。  (五)信用信息的使用规则：  采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。  （六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | **现场统一查勘时间：北京时间5月15日上午十点，过时不候。供应商可以携带授权委托书及身份证明，根据实际情况决定是否前往现场查勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。除由于采购人的原因外，在现场查勘中所发生的事件和相关经费由供应商自行负责。** |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1  (十二)2 | **投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订：**  一、《投标函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。  二、《法定代表人授权书》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。  三、价格部分  (一)《开标一览表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）。  (二)《分项价格表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。  四、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。  五、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）  (一)投标人合法有效的营业执照复印件；  (二)授权委托书及被委托人身份证明（须为本单位员工）；  （三）财务状况报告，至少提供：  1.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）资产负债表复印件1份；  2.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份；  (四)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。  (五)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；  (六)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》；  六、技术部分  (一) 产品、技术说明及项目实施方案等；[包括但不限于：所投产品的详细说明（规格及制作工艺）、供货及安装方案、人员及设备配置、验收及售后服务方案等，可以是文字资料方案、照片、图纸（表）或数据等，格式自拟]。要求见本文件第六章《采购需求》。  (二)评标标准中要求提供的检测报告及其它证明材料复印件。  七、商务部分  (一)投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》。  (二)评标标准中要求提供的及其它证明材料复印件。  (三)投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。  (四)中小企业，应当同时符合以下条件：  1.符合中小企业划分标准；  2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》[财库（2020）46]和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。  (五)投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。  (六)投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。  **注**：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。  2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见：  一、本文件第四章《评标标准》。  二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过595万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、运费、安装、验收、保险、税金、售后等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 招标代理服务费交纳账户信息：  **开户名称：江苏卓越建设项目管理有限公司睢宁分公司**  **开户银行：中国工商银行睢宁支行**  **银行账号：1106026309210180947** |
| (十九)1 | 投标人应制作投标文件正本1份、副本5份。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| (十九)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (二十) | 一、投标截止时间：2021年5月31日北京时间9：30。  二、投标文件开始接收时间：2021年5月31日北京时间9：30  三、投标文件接收截止时间：2021年5月31日北京时间9：30。  四、投标文件的接收地点：江苏卓越建设项目管理有限公司开标室（睢河北路广电传媒中心1号楼3楼）  五、投标文件接收人：陈惠惠 |
| 四 | 开标 |
| (二十六)1 | 一、开标时间：2021年5月31日北京时间9：30。  二、开标地点：江苏卓越建设项目管理有限公司开标室（睢河北路广电传媒中心1号楼3楼） |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十八) | 采用综合评分法。 |
| (二十九)1 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。  二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十八)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十二) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。  质疑接收人：陈惠惠;联系电话：0516-88116006;  办公地址：睢宁县睢河北路广电传媒中心1号楼3楼 |

## 本章附件：**招标代理服务收费标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 |
| 100 万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100 万～500 万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500 万～1000 万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| l000 万～5000 万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万～l 亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 1 亿～5 亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5 亿～10 亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10 亿～50 亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50 亿～100 亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

说明：

1.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）\*费率（%）；

2.计算出的代理服务费应收取金额如低于 3 千元，按 3 千元收取；

3.采购预算为 1 元的项目，中标（成交）金额按 50 万元计算。

# 评标标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 细化项目  及分值 | 评 分 依 据 |
| 价格部分（30分） | 价格  （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30  各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”\*10%  得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分（38分） | 技术参数  （2分） | 全部满足招标文件采购需求的得2分，有1项负偏离的扣1分，扣完为止；经评委会认定负偏离程度过大影响有可能采购人实际使用的，其投标文件将被视为无效投标。投标人须详尽真实的提供投标产品的技术参数和响应偏差表，列明偏离情况。 |
| 检测报告（6分） | 提供有效期内通过国家计量认证（CMA资质）的检测机构出具的以下抽检报告。  1、E1级环保免漆板：燃烧性能达到BI级，符合得**1分**；  2、三聚饰面板（防火板）：检测项目需包含：握螺钉力，含水率，表面胶合强度，内结合强度，静曲强度，表面耐香烟灼烧，甲醛释放量等。其中甲醛释放量≤0.020mg/m3，表面磨耗值＜70mg/100r，符合得**1分**；  3、水基型胶黏剂：检测项目需包含：游离甲醛，苯及苯系物含量，总挥发性有机物，其中甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物合格，游离甲醛、苯未检出，符合得**1分**；  4、PVC 封边条：塑料封边条外观符合要求，厚度及其偏差（厚度＞2.0mm）塑料封边条理化性能符合要求，可迁移元素未检出，甲醛释放量未检出，符合得**1分**；  5、医用诊桌、医用办公椅、医用治疗柜、医用储物柜、会议桌等，甲醛释放量均≤0.4mg/L.全部提供且符合得**2分**；缺项或不符合不得分。  注：检测报告出具日期须为2020年1月1日后，原件现场核查，无原件不得分。 |
| 项目实施方案  （10分） | 根据投标文件中提供的项目实施方案横向比较，有详细合理的项目实施方案（包括但不限于生产方案、人员设备、制作工艺、供货方案、验收方案等）。对本项目能深刻理解，提供的方案具有针对性、详细全面、进度计划安排合理、设备齐全、工艺先进、管理规范、可行性强的为优，得10-8分；方案一般的得7-4分，方案较差或未提供的得3-0分。 |
| 设计方案 （10分） | 投标文件中须提供各类产品的结构深化图及读片办公室、中型会议室两个房间拟配货的整体效果图，评委根据设计方案进行横向比较。结构深化图详细齐全、合理规范、效果图搭配协调的为优，得10-8分；方案一般的得7-4分，方案较差、缺项或未提供的得3-0分。 |
| 售后服务  （10分） | 评委对投标文件中售后服务方案进行横向比较，方案完整、针对性强、措施齐全、符合实际、可行性强的为优，得5-4分；可行性一般的得3-2分；可行性欠缺的得1-0分。 |
| 在徐州地区有生产、销售或售后服务网点或承诺中标后在徐州地区设立售后服务网点的得2分。 |
| 投标人具有“售后服务体系完善程度认证证书”7 星证书的得3分，6星得2分，5星及以下得1分。 |
| 商务部分（17分） | 供应商  实力  （15分） | 1、具有有效的 ISO9001 系列质量管理体系认证、ISO14001 系列环境认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且其认证范围均须含木质家具（办公家具、民用家具）的设计、生产、销售及相关活动的。全部满足得 **2分**，缺项或不符不得分。  2、具有人类功效学认证证书，（包含但不限于：办公桌、办公椅、软体沙发、文件柜）有一份得0.5分，最高 **2分**。  3、具有绿色供应链认证证书5星的得 **2分**，4星得**1分**，其他不得分。  4、具有《家具中有害物质限量认证证书》，包含但不限于：钢木家具桌类、柜类、床类，完全符合得**2分**，缺项或不符不得分；包含但不限于：人造板家具柜类、桌类、床类、椅类；软体家具皮沙发，完全符合得**2分**，缺项或不符不得分。  5、具有CQC中国环保产品证书（产品名称包含：金属办公家具、木制办公家具、其他软体家具、沙发家具）括号内全部获得得**1分**,缺项或不符不得分。  6、具有中国环境标志产品认证（认证单元包含：钢木家具、软体家具、实木家具、人造板家具）括号内全部获得得**1分**，缺项或不符不得分。  7、具有中国绿色环保节能产品证书的得**1.5分**。  8、具有政府采购重点推荐产品证书的得**1.5分**。  **注：以上投标人提供的本身或所投产品制造商的资质证书必须在认证有效期内，投标文件中提供清晰有效的证书扫描件（复印件）、国家认监委或其他官网截图及网址，缺项不得分，评委现场核实。** |
| 投标人  业绩  （2分） | 提供近三年（2018年5月1日后）具有同类项目业绩证明材料，每提供一份有效证明得1分，最高得2分。  注：投标文件中须提供合同复印件，能够体现具体采购内容，原件现场核查。 |
| 样品  （15分） | 大样  （10分） | 大样样品（无需喷漆）为采购清单序号12诊桌、序号15诊疗床。评委综合比较样品的材质、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，外形美观、功能合理，环保标准（有无甲醛异味）等情况；优得10-8分，一般得7-4分，差或未提供得3-0分。 |
| 小样  （5分） | ①中密度纤维板1块不小于300\*300mm；②饰面实木颗粒板1块不小于300\*300mm（可看到切口），③海绵1块不小于300\*300mm；④五金件（包含铰链、三节滑轨各 1 个））。材质优秀、色泽光亮、触感光滑、平整牢固、做工精良、结实耐用的为优，得5-4分，一般得3-2分，差或未提供得1-0分。 |

本章说明：根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

合同通用条款

目录

第一条 定义

第二条 合同范围

第三条 价格

第四条 支付

第五条 交货

第六条 包装和标记

第七条 技术资料

第八条 安装

第九条 验收

第十条 售后服务和技术培训

第十一条 索赔

第十二条 不可抗力

第十三条 合同的终止

第十四条 争议的解决

第十五条 适用法律

第十六条 权利保证

第十七条 保密

第十八条 合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

**第一条 定义**

1.1 “买方”为 。

1.2 “卖方”为 。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

**第二条 合同范围**

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是 。详见合同附件。

**第三条 价格**

3.1合同总价为￥ 大写：人民币 。

**第四条 支付**

4.1 合同总价的百分之 即￥ 大写：人民币 ，合同签订后十个工作日内，卖方向买方开具合法有效的票据，经买方审核后支付给卖方。

4.2 合同总价的百分之 即￥ 大写：人民币 ，卖方已完成项目量80%经双方确认后十个工作日内，卖方向买方开具合法有效的票据，经买方审核后支付给卖方。

4.3 合同总价的百分之 即￥ 大写：人民币 ，所有标的全部交付并经买方验收合格后无质量问题，30日内由买方办理政府采购资金结算手续，卖方向买方开具合法有效的票据，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

**第五条 交货**

5.1卖方应于合同生效日后，45日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十五日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

**第七条 技术资料**

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

**第八条 安装**

8.1卖方应于合同生效日后，45日内将合同标的全部交付并安装完毕。

**第九条 验收**

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

**第十一条 索赔**

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

**第十二条 不可抗力**

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

**第十三条 合同的终止**

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

**第十四条 争议的解决**

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

**第十八条 合同生效及其他**

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同 部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方: 卖方:

地址: 地址:

邮编: 邮编:

电话: 电话:

传真: 传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字地点:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受 （卖方名称）（以下简称“卖方”）对 （项目名称）（项目编号：睢采公(2021)JSZYG002）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式 份，具有同等法律效力，买方 份，卖方 份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：睢采公(2021)JSZYG002]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

使用部门签字：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

# 第六章 采购需求

一、采购标的

睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过595万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样图** | **名称** | **规格尺寸** | **数量** | **单位** | **详细参数** | **备注** |
| **门诊楼一层** | | | | | | |  |
| 1 |  | 收费桌 | 1500\*600\*760 | 20 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年，不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 挂号收费8 中药窗口6 西药窗口6 |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 30 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 挂号收费8 中药窗口6 西药窗口6 中药房4 西药房4 服务台2 |
| 3 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 10 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 挂号收费10 |
| 4 |  | 中药柜 | 800\*600\*2200 | 54 | 组 | 1.基材:选用优质环保E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 中药房 |
| 5 |  | 办公桌 | 1700\*600\*750 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 中药房 |
| 6 |  | 办公桌 | 1600\*600\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 中药房1 西药房3 |
| 7 |  | 办公桌 | 1200\*600\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 西药房1 |
| 8 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 男更衣2 女更衣3 |
| 9 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 12 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 安保室2 财务办公4 普通办公6 |
| 10 |  | 办公椅 | 常规 | 12 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 安保室2 财务办公4 普通办公6 |
| 11 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 8 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 安保室2 财务办公3 普通办公3 |
| 12 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 9 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 儿科诊室3 急诊诊室6 |
| 13 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 儿科诊室3 急诊诊室6 |
| 14 |  | 病患椅 | 常规 | 18 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 儿科诊室3 急诊诊室6 |
| 15 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 9 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 儿科诊室3 |
| 16 |  | 办公桌 | 1500\*600\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 预诊分诊 |
| 17 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 预诊分诊 |
| 18 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 预诊分诊 |
| 19 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 8 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 儿科大厅2 急诊检查2 急诊收费2 急诊心电1 急诊B超1 |
| 20 |  | 办公椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 儿科大厅2 急诊检查2 急诊收费2 急诊心电1 急诊B超1 |
| 21 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 6 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 儿科大厅2 急诊2 急诊心电1 急诊B超1 |
| 22 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星脚架 优质气压棒 | 急诊检验 |
| 23 |  | 病患椅 | 常规 | 3 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星固定脚 优质气压棒 | 急诊检验 |
| 24 |  | 折叠椅 | 常规 | 13 | 张 | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强，透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度 3、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型 4、支架及椅轮：高强度钢制支架制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到标准。 | 儿科雾化室9 急诊雾化室4 |
| 25 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 女更衣室 |
| 26 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 1 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 儿科大厅 |
| 27 |  | 床 （含棕垫） | 900\*2000 | 5 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 急诊值班 |
| 28 |  | 办公椅 | 常规 | 6 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 输液区6 皮试1 |
| 29 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 输液区4 |
| 30 |  | 病患椅 | 常规 | 1 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 皮试1 |
| 31 |  | 儿童输液床（单面） | 1000\*613\*900+70 | 16 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、结构：床面板需要做加强边处理。两面床体对称同做； 3、封边：采用优质PVC封边条  4、软包垫：面料优质西皮，辅料为高密度、高弹力聚氨脂海绵， 5、配置：700H不锈钢输液杆1支+面板上加50mm厚西皮软包垫。 | 儿童输液室 |
| 32 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 急诊皮试 |
| 33 |  | 控制桌 | 1800\*900\*750 | 9 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 影像科控制廊 |
| 34 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 影像科控制廊 |
| 35 |  | 主任桌 | 1500\*750\*750 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 影像科主任办 |
| 36 |  | 主任椅 | 常规 | 2 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 影像科主任办 |
| 37 |  | 接待椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 影像科主任办 |
| 38 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 2 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 影像科主任办 |
| 39 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 影像科主任办 |
| 40 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 6 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 读片办公室 |
| 41 |  | 办公椅 | 常规 | 6 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 读片办公室 |
| 42 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 读片办公室 |
| 43 |  | 矮柜 | 800\*400\*800 | 6 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 读片办公室 |
| 44 |  | 示教桌 | 2800\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 示教室 |
| 45 |  | 示教椅 | 常规 | 14 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 示教室 |
| 46 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 示教室 |
| 47 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 男更值1 女更值1 |
| 48 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 男更值2 女更值1 |
| 49 |  | 办公椅 | 常规 | 5 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 发票窗口 |
| 50 |  | 矮柜 | 800\*400\*800 | 6 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 发票窗口 |
| 51 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 8 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 等候区 |
| **门诊楼二层** | | | | | | |  |
| 52 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 20 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内科诊室 |
| 53 |  | 办公椅 | 常规 | 20 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 内科诊室20 护士站4 |
| 54 |  | 病患椅 | 常规 | 40 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 内科诊室 |
| 55 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 20 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 内科诊室 |
| 56 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 内科男更值2 女更值2 |
| 57 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 10 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 内科男更值4 女更值6 |
| 58 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 45 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 内科等候区20 内科等候区25 |
| 59 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 3 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 内科等候区3 |
| 60 |  | 主任桌 | 1400\*700\*750 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | EICU主任1 护士长1 |
| 61 |  | 主任椅 | 常规 | 2 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | EICU主任1 护士长1 |
| 62 |  | 接待椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | EICU主任1 护士长1 |
| 63 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 2 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU主任1 护士长1 |
| 64 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU主任1 护士长1 |
| 65 |  | 示教桌 | 2800\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | EICU示教室 |
| 66 |  | 示教椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | EICU示教室 |
| 67 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU示教室 |
| 68 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU医办 |
| 69 |  | 办公椅 | 常规 | 6 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | EICU医办4 护士站2 |
| 70 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU医办 |
| 71 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | EICU医办 |
| 72 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | EICU男更值1 EICU女更值1 |
| 73 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | EICU男更值2 EICU女更值1 |
| 74 |  | 衣柜 | 900\*500\*2200 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | EICU被服柜 |
| 75 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | EICU急诊留观 |
| 76 |  | 检验窗口 | 主桌：1950\*600\*800 侧柜：1000\*400\*600 | 11 | 张 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心窗口 |
| 77 |  | 检验窗口 | 主桌：2400\*600\*800 侧柜：1000\*400\*600 | 1 | 张 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心窗口 |
| 78 |  | 检验窗口 | 主桌：2100\*600\*800 侧柜：1000\*400\*600 | 1 | 张 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心窗口 |
| 79 |  | 办公椅 | 常规 | 13 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 检验中心窗口 |
| 80 |  | 病患椅 | 常规 | 13 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 检验中心窗口 |
| 81 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 8 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 检验中心窗口 |
| 82 |  | 办公椅 | 常规 | 44 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星脚架 优质气压棒 | 检验中心大空间室 |
| 83 |  | 收费桌 | 1500\*600\*760 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 分层挂号收费 |
| 84 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 分层挂号收费 |
| 85 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 值班室 |
| 86 |  | 衣柜 | 900\*500\*2200 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 值班室 |
| 87 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 细胞室 |
| 88 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 细胞室2 PCR4 微生物1 HIV3 标本处理1 |
| 89 |  | 沙发 | 双人 | 1 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、高密度高弹力海绵 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、实木沙发脚架 | 取精室 |
| 90 |  | 角几 | 直径600\*450 | 2 | 张 | 1.基材:选用优质E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.实木脚。 | 取精室 |
| 91 |  | 主任桌 | 1500\*750\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 检验中心主任办 |
| 92 |  | 主任椅 | 常规 | 1 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 检验中心主任办 |
| 93 |  | 接待椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 检验中心主任办 |
| 94 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心主任办 |
| 95 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心主任办 |
| 96 |  | 接待沙发 | 单人沙发 | 2 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、高密度高弹力海绵 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、金属沙发脚 | 检验中心主任办 |
| 97 |  | 茶几 | 600\*400\*420 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 4、金属脚 | 检验中心主任办 |
| 98 |  | 示教桌 | 3600\*1400\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 检验中心示教室 |
| 99 |  | 示教椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 检验中心示教室 |
| 100 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心示教室 |
| 101 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心医生办 |
| 102 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 检验中心医生办 |
| 103 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心医生办 |
| 104 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 检验中心医生办 |
| 105 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 检验中心男更值1 检验中心女更值1 |
| 106 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 检验中心男更值1 检验中心女更值1 |
| **门诊楼三层** | | | | | | |  |
| 107 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 7 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 产科诊室4 妇科诊室3 |
| 108 |  | 办公椅 | 常规 | 7 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 产科诊室4 妇科诊室3 |
| 109 |  | 病患椅 | 常规 | 14 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 产科诊室8 妇科诊室6 |
| 110 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 4 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 产科诊室4 |
| 111 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 产科胎心监护1 妇科检查室4 |
| 112 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 产科胎心监护1 产科护士站2 妇科检查室4 妇科护士站2 |
| 113 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 产科男更值1 产科女更值1 |
| 114 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 产科男更值2 产科女更值2 妇科更衣1 |
| 115 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 43 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 产科等候区25 妇科等候区18 |
| 116 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 3 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 产科等候区1 妇科等候区2 |
| 117 |  | 展示柜 | 850\*600\*1800 | 6 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 产科宣教室 |
| 118 |  | 写字椅 | 常规 | 18 | 张 | 1、椅背：ABS塑料椅背；  2、椅面：优质阻燃网布面料，经液态浸色及防火、防潮、防污处理。 3、海绵基材：优质海绵，密度≥32KG/M3，压缩变形率：≤5.5%，伸长率≥140mm撕裂强度≥1.7N/CM，压陷25%时的硬度≥80N。具有硬度适中，不变形等特点； 4、钢制喷涂脚。带pu脚轮。 | 产科宣教室18 |
| 119 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 20 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 脑电4 心电4 B超8 彩超4 |
| 120 |  | 办公椅 | 常规 | 40 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 脑电8 心电8 B超16 彩超8 |
| 121 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 20 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 脑电4 心电4 B超8 彩超4 |
| 122 |  | 收费桌 | 1500\*600\*760 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 分层挂号收费 |
| 123 |  | 办公椅 | 常规 | 6 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 分层挂号收费2 护士站4 |
| 124 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 15 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 电生理8 超声7 |
| 125 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 10 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 电生理4 超声6 |
| 126 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 医办 |
| 127 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 医办 |
| 128 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 医办 |
| 129 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 医办 |
| 130 |  | 示教桌 | 2400\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 示教室 |
| 131 |  | 示教椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 示教室 |
| 132 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 示教室 |
| 133 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 男更值2 女更值2 |
| 134 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 男更值2 女更值2 |
| 135 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 7 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心 |
| 136 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 内镜中心7 护士站2 |
| 137 |  | 控制桌 | 1800\*900\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 控制室 |
| 138 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 控制室 |
| 139 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 控制室 |
| 140 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 12 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 内镜中心等候区 |
| 141 |  | 示教桌 | 3600\*1400\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 内镜中心示教室 |
| 142 |  | 示教椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 内镜中心示教室 |
| 143 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心示教室 |
| 144 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心医办 |
| 145 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 内镜中心医办 |
| 146 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心医办 |
| 147 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心医办 |
| 148 |  | 主任桌 | 1500\*750\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 内镜中心主任办 |
| 149 |  | 主任椅 | 常规 | 1 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 内镜中心主任办 |
| 150 |  | 接待椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 内镜中心主任办 |
| 151 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心主任办 |
| 152 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 内镜中心主任办 |
| 153 |  | 接待沙发 | 单人沙发 | 2 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、高密度高弹力海绵 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、金属沙发脚 | 内镜中心主任办 |
| 154 |  | 茶几 | 600\*400\*420 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 4、金属脚 | 内镜中心主任办 |
| 155 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 内镜中心男更值1 女更值1 |
| 156 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 内镜中心男更值1 女更值2 |
| **门诊楼四层** | | | | | | |  |
| 157 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 整形美容科护士站2 眼科护士站2 |
| 158 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 28 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 整形美容科等候区14 眼科等候区14 |
| 159 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 9 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 整形美容诊室6 眼科诊室3 |
| 160 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 整形美容诊室6 眼科诊室3 |
| 161 |  | 病患椅 | 常规 | 18 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 整形美容诊室12 眼科诊室6 |
| 162 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 13 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 整形美容诊室6 激光治疗室1 眼科检查室3 眼科激光治疗室1 眼科治疗室1 换药室1 |
| 163 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 激光治疗室1 眼科检查室2 眼科激光治疗室1 眼科治疗室1 |
| 164 |  | 办公椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 激光治疗室1 眼科检查室5 眼科激光治疗室1 眼科治疗室1 |
| 165 |  | 中医诊疗桌 | 1500\*700\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木框架，优质E1级实木多层板 2、饰面：采用白蜡木木皮，同色木皮封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，哑光半开放漆，有害物含量低于国家标准，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 熏蒸室1 |
| 166 |  | 中医椅子 | 常规 | 1 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木框架，优质E1级实木多层板 2、饰面：采用白蜡木木皮，同色木皮封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 熏蒸室1 |
| 167 |  | 熏蒸床 | 1900\*700\*650 | 2 | 张 | 1、饰面:采用优质西皮扪面， 2、脚架：采用橡胶木原木脚架，结构牢固，自然木纹，保留天然特性； 油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 熏蒸室2 |
| 168 |  | 病患椅 | 常规 | 3 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用优质高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星脚架 优质气压棒 | 眼科检查室 |
| 169 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 更衣 |
| 170 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 眼科男更值1 女更值1 |
| 171 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 6 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 眼科男更值3 女更值3 |
| 172 |  | 办公桌 | 1500\*700\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 配镜室 |
| 173 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 配镜室 |
| 174 |  | 病患椅 | 常规 | 1 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 配镜室 |
| 175 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 耳鼻喉科护士站2 |
| 176 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 20 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 耳鼻喉科等候区20 |
| 177 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉科诊室 |
| 178 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 耳鼻喉科诊室 |
| 179 |  | 病患椅 | 常规 | 5 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 耳鼻喉科诊室 |
| 180 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉治疗室1 内镜检查室1 声耳发射1 测听1 |
| 181 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 耳鼻喉治疗室1 内镜检查室1 声耳发射1 测听1 |
| 182 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 1 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 耳鼻喉治疗室1 |
| 183 |  | 主任桌 | 1400\*700\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 耳鼻喉主任1 |
| 184 |  | 主任椅 | 常规 | 1 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 耳鼻喉主任1 |
| 185 |  | 接待椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 耳鼻喉主任1 |
| 186 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉主任1 |
| 187 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉主任1 |
| 188 |  | 示教桌 | 2400\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 耳鼻喉示教室1 |
| 189 |  | 示教椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 耳鼻喉示教室1 |
| 190 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉示教室1 |
| 191 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉医办4 |
| 192 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 耳鼻喉医办4 |
| 193 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉医办4 |
| 194 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 耳鼻喉医办2 |
| 195 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 耳鼻喉男更值2 女更值2 |
| 196 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 耳鼻喉男更值2 女更值2 |
| 197 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 输血科窗口3 储血室1 |
| 198 |  | 收费桌 | 1500\*600\*760 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 分层挂号收费2 |
| 199 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 分层挂号收费2 |
| 200 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 病理科窗口3 |
| 201 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科窗口4 |
| 202 |  | 办公椅 | 常规 | 10 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星脚架 优质气压棒 | 染色2 切片4 冰冻2 免疫组化2 |
| 203 |  | 主任桌 | 1400\*700\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 病理科主任办 |
| 204 |  | 主任椅 | 常规 | 1 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 病理科主任办 |
| 205 |  | 接待椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 病理科主任办 |
| 206 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科主任办 |
| 207 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科主任办 |
| 208 |  | 示教桌 | 3600\*1400\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 病理科示教室 |
| 209 |  | 示教椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 病理科示教室 |
| 210 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科示教室 |
| 211 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科医办4 |
| 212 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 病理科医办4 |
| 213 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科医办 |
| 214 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病理科医办 |
| 215 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 病理科男更值1 女更值1 |
| 216 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 病理科男更值2 女更值3 |
| **门诊楼五层** | | | | | | |  |
| 217 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 外科等候区4 |
| 218 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 28 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 外科等候区28 二次等候13 |
| 219 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 4 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 二次等候4 |
| 220 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 19 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 外科诊室19 |
| 221 |  | 办公椅 | 常规 | 19 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 外科诊室19 |
| 222 |  | 病患椅 | 常规 | 48 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 外科诊室19 |
| 223 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 19 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 外科诊室19 |
| 224 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 外科男更值2 女更值2 |
| 225 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 12 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 外科男更值6 女更值6 |
| 226 |  | 收费桌 | 1500\*600\*760 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 分层挂号收费4 |
| 227 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 分层挂号收费4 |
| 228 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 15 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 创伤治疗中心等候区12 挂号收费等候区3 |
| 229 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 创伤治疗中心值班室 |
| 230 |  | 主任桌 | 1500\*750\*750 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 主任护士长 |
| 231 |  | 主任椅 | 常规 | 2 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 主任护士长 |
| 232 |  | 接待椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 主任护士长 |
| 233 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 2 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 主任护士长 |
| 234 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 主任护士长 |
| 235 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 医办 |
| 236 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 医办 |
| 237 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 医办 |
| 238 |  | 示教桌 | 2800\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 会议就餐 |
| 239 |  | 示教椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 会议就餐 |
| 240 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 会议就餐 |
| 241 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 换药室 |
| 242 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 换药室 |
| 243 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 2 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 换药室 |
| 244 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 男更浴1 女更浴2 |
| 245 |  | 鞋柜 | 1000\*350\*1000 | 2 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 二次换鞋 |
| 246 |  | 换鞋凳 | 800\*350\*420 | 1 | 张 | 1、上表面优质麻绒软包，内优质高回弹海绵 2、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 二次换鞋 |
| **门诊楼六层** | | | | | | |  |
| 247 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 国医堂护士站2 |
| 248 |  | 等候沙发 | 1+1+茶几 | 9 | 组 | 1、基材：采用白蜡木实木 2、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 国医堂等候区 |
| 249 |  | 玻璃柜台 | 7850\*800\*800 | 1 | 组 | 1.基材:选用优质E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.五金配件：采用优质五金件。 | 国医堂药房 |
| 250 |  | 中药柜 | 800\*600\*2200 | 18 | 组 | 1.基材:选用优质环保E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 国医堂药房 |
| 251 |  | 中式等候长椅 | 三人位 | 10 | 组 | 1、基材：采用白蜡木实木 2、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 国医堂等候区 |
| 252 |  | 中医诊疗桌 | 1500\*700\*760 | 10 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木框架，优质E1级实木多层板 2、饰面：采用白蜡木木皮，同色木皮封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，哑光半开放漆，有害物含量低于国家标准，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 国医馆诊室 |
| 253 |  | 中医椅子 | 常规 | 10 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木 2、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 国医馆诊室 |
| 254 |  | 病人凳 | 常规 | 20 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木框架，优质E1级实木多层板 2、饰面：采用白蜡木木皮，同色木皮封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，哑光半开放漆，有害物含量低于国家标准，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 国医馆诊室 |
| 255 |  | 中式文件柜 | 800\*400\*1980 | 10 | 只 | 1.基材:选用优质E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度进口实木木皮。 3.油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.五金配件：采用优质五金件。 | 国医馆诊室 |
| 256 |  | 中医诊疗床 | 1900\*700\*650 | 10 | 张 | 1、面料：采用优质超纤皮饰面 2、脚架：采用优质实木制作，牢固且使用寿命长； 3、海绵：采用高密度泡绵，弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 4、油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 | 国医馆诊室 |
| 257 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 4 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 国医馆值班室 |
| 258 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 12 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 国医馆值班室 |
| 259 |  | 会议室 | 3600\*1600\*760 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 国医馆会议室 |
| 260 |  | 会议室 | 4800\*1600\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 国医馆远程会诊室 |
| 261 |  | 会议椅 | 常规 | 36 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 国医馆会议室24 远程会诊室12 |
| 262 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 国医馆会议室 远程会诊室1 |
| 263 |  | 中医诊疗桌 | 1500\*700\*760 | 10 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木框架，优质E1级实木多层板 2、饰面：采用白蜡木木皮，同色木皮封边； 3、油漆：采用优质环保油漆，哑光半开放漆，有害物含量低于国家标准，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 艾灸治疗4 骨疗2 针推治疗3 针灸美容1 |
| 264 |  | 中医椅子 | 常规 | 10 | 张 | 1、基材：采用白蜡木实木 2、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 艾灸治疗4 骨疗2 针推治疗3 针灸美容1 |
| 265 |  | 熏蒸床 | 1900\*700\*650 | 89 | 张 | 1、面料：采用优质超纤皮饰面 2、脚架：采用优质实木制作，牢固且使用寿命长； 3、海绵：采用高密度泡绵，弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 4、油漆：使用优质环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 | 艾灸治疗33 骨疗10 针推治疗33 针灸美容13 |
| 266 |  | 手推车 | 520\*400\*860 | 89 | 张 | 1、框架采用进口橡胶木实木制作 2、层板采用优质环保E1级实木多层板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 3、带pu脚轮。 | 艾灸治疗33 骨疗10 针推治疗33 针灸美容13 |
| 267 |  | 中式等候长椅 | 三人位 | 14 | 组 | 1、基材：采用白蜡木实木 2、油漆：采用优质环保油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； | 艾灸治疗等候 |
| 268 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 艾灸治疗医办2 针推办公2 |
| 269 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 艾灸治疗医办2 针推办公2 |
| 270 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 艾灸治疗医办2 针推办公2 |
| 271 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 2 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 艾灸治疗医办1 针推办公1 针推示教室1 |
| 272 |  | 会议室 | 2400\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 针推示教室 |
| 273 |  | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 针推示教室 |
| 274 |  | 诊桌 | 1500\*1500\*750 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 诊室 |
| 275 |  | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 诊室 |
| 276 |  | 病患椅 | 常规 | 3 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 诊室 |
| 277 |  | 诊疗床 | 1900\*600\*650 | 7 | 张 | 框架：主体材料采用优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁且美观大方；椅面：椅垫表面为优质西皮，内层采用十二夹板，60mm厚度海绵 | 诊室3 低频室1 中频室1 短超波1 针刀室1 |
| 278 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牵引室1 支具订做1 针刀室1 ST室2 |
| 279 |  | 办公椅 | 常规 | 15 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 牵引室1 支具订做1 低频室1 中频室1 短超波1 针刀室1 ST室2 OT室7 |
| 280 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 7 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牵引室1 支具订做3 低频室1 中频室1 短超波1 |
| 281 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 4 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，承重力300KG以上。五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 康复训练大厅 |
| 282 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 14 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 男更7 女更7 |
| 283 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 评估师 |
| 284 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 评估师1 护士站1 |
| 285 |  | 病患椅 | 常规 | 1 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 评估师 |
| **门诊楼七层** | | | | | | |  |
| 286 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 牙科护士站2 |
| 287 |  | 等候椅（三人位） | 三人位 1750\*700\*700 | 24 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 牙科等候区 |
| 288 |  | 排椅（四人位） | 四人位 2350\*700\*700 | 8 | 张 | 椅面：Pu材质，弯度符合人体工程学要求。扶手脚：采用优质铝合金模具压铸而成，立体感强美观大方。横梁：采用最新型2.0mm厚三角管横梁，五金件：连接标准件（镀锌），支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。超耐磨脚垫，保护地面不受损坏，杜绝摩擦产生的噪音。 | 牙科等候区 |
| 289 |  | 牙科工作台 | 2500\*600\*8000 | 15 | 组 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 口腔科（报价不含屏风） |
| 290 |  | 牙科工作台 | 2100\*600\*8000 | 1 | 组 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 口腔科（报价不含屏风） |
| 291 |  | 牙科工作台 | 2000\*600\*8000 | 1 | 组 | 1、台面采用优质人造石台面。 2、主材：采用优质E1级环保实木颗粒板，经过防虫，防腐等化学处理 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺板饰面。  4、封边：无色差PVC封边条  5、五金配件：选用优质五金件。 | 口腔科（报价不含屏风） |
| 292 |  | 办公椅 | 常规 | 17 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 口腔科17 石膏室2 |
| 293 |  | 办公椅 | 常规 | 17 | 张 | 面料优质西皮。 海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。  脚架：合金五星脚架 优质气压棒 | 口腔科 |
| 294 |  | 控制桌 | 1800\*900\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 控制室 |
| 295 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 控制室 |
| 296 |  | 职员桌 | 1200\*600\*750 | 8 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 技工室 |
| 297 |  | 办公椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 技工室 |
| 298 |  | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牙科医办 |
| 299 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 牙科医办 |
| 300 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 4 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牙科医办 |
| 301 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 3 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牙科医办2 牙科示教1 |
| 302 |  | 会议室 | 2400\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 牙科示教 |
| 303 |  | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 牙科示教 |
| 304 |  | 主任桌 | 1500\*750\*750 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、下架：采用优质钢架，表面为静电粉末喷涂处理 | 牙科主任室 |
| 305 |  | 主任椅 | 常规 | 1 | 张 | 固定头枕，黑色PP加玻纤椅身,活动腰靠 定型海绵 PU升降扶手 中班蝴蝶底盘带原位锁定，不带底壳 #100沉口4公分黑色汽杆 340尼龙高脚 φ50MM黑色尼龙轮。 | 牙科主任室 |
| 306 |  | 接待椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色PP料背架 2、40密度高弹力海绵 3、PP料T型扶手 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 牙科主任室 |
| 307 |  | 主管文件柜 | 1600\*400\*1800 | 1 | 组 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牙科主任室 |
| 308 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 牙科主任室 |
| 309 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 2 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 牙科值班室 |
| 310 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 6 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 牙科值班室 |
| 311 |  | 办公桌 | 1500\*1500\*760 | 70 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 保健科3 外联办3 院感科3 医务科4 护理科4 膳食科2 科教科2 宣传办4 回访科2 落实办3 其他办公7 送检5 运行维修8 送药6 大输液4 其他办公5 病案办公2 计算机操作室3 |
| 312 |  | 办公椅 | 常规 | 70 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚单层连体弯板 3、40密度高弹力海绵 4、PP扶手架，带ABS电镀装饰盖，配皮扶手面 5、25管1.8厚电镀弓形架 | 保健科3 外联办3 院感科3 医务科4 护理科4 膳食科2 科教科2 宣传办4 回访科2 落实办3 其他办公7 送检5 运行维修8 送药6 大输液4 其他办公5 病案办公2 计算机操作室3 |
| 313 |  | 茶水柜 | 800\*400\*850 | 26 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 办公室 |
| 314 |  | 矮柜 | 800\*400\*800 | 26 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 办公室 |
| 315 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 65 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 保健科3 外联办3 院感科3 医务科4 护理科4 膳食科2 科教科2 宣传办4 回访科2 落实办3 其他办公5 送检5 运行维修8 送药6 大输液4 其他办公5 病案办公2 |
| 316 |  | 接待沙发 | 单人位 | 6 | 张 | 1、面 料：采用优质布艺； 2、泡 绵：采用一体成型泡棉，回弹性好不易变形 3、框 架：青松木或东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 | 接待室 |
| 317 | 接待茶几 | 700\*500 | 3 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 | 接待室 |
| 318 |  | 会议桌 | 10000\*2200\*760mm | 1 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 中型会议室 |
| 319 |  | 会议椅 | 常规 | 30 | 张 | 1、面料：采用西皮饰面,具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ； 2、椅架：采用优质橡胶木实木制作 3、海绵：采用高密度一次成型泡绵，弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 4、油漆：环保油漆，有害物质释放量达到国际环保标准； | 中型会议室 |
| 320 |  | 茶水柜 | 1200\*400\*800 | 1 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 中型会议室 |
| 321 |  | 会议室 | 4800\*1600\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条 | 病案整理 |
| 322 |  | 会议椅 | 常规 | 12 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 病案整理 |
| 323 |  | 茶水柜 | 800\*400\*800 | 1 | 只 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病案整理 |
| 324 |  | 办公桌 | 1500\*600\*760 | 2 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 病案接收 |
| 325 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、黑色尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP固定扶手，φ50MM黑色尼龙轮。 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分3级气杆. | 病案接收 |
| **门诊楼八层** | | | | | | |  |
| 326 |  | 大班桌 | 2000\*1000\*760 | 1 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 院长室 |
| 327 |  | 大班椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、优质西皮  2、40密度高弹力海绵  3、配豪华底盘带3档倾仰锁定功能  4、配100沉4公分电镀汽杆  5、∮350铝合金高脚  6、φ60MM PU轮防震静音黑色轮 | 院长室 |
| 328 |  | 班前椅 | 常规 | 2 | 张 | 1、面料采用西皮  2、40密度高弹力海绵  3、1.8厚电镀弓形扁管，配扪皮扶手面 | 院长室 |
| 329 |  | 接待沙发 | 双人位 | 1 | 套 | 1、面料：采用优质西皮，其光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，具有冬暧夏凉效果； 2、靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、框架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆P E编制布(西北优质桦木，木材干燥至9％含 水率并经防腐、防蛀处理)。 4、实木沙发脚。 | 院长室 |
| 330 |  | 方茶几 | 600\*600\*450 | 1 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 院长室 |
| 331 |  | 大班桌 | 1800\*900\*760 | 5 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 副院长室 |
| 332 |  | 大班椅 | 620\*680\*1140 | 5 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚内外弯板 3、40密度高弹力海绵 4、铁电镀连体扶手架，配扪皮扶手面 5、豪华底盘带4档顷仰锁定功能 6、65#沉口4公分电镀汽杆 7、∮330铝合金高脚 8、φ60MM PU轮防震静音黑色轮 | 副院长室 |
| 333 |  | 班前椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、面料采用西皮  2、40密度高弹力海绵  3、1.8厚电镀弓形扁管，配扪皮扶手面 | 副院长室 |
| 334 |  | 接待沙发 | 双人沙发 | 5 | 张 | 1、面料：采用优质西皮，其光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，具有冬暧夏凉效果； 2、靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、框架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆P E编制布(西北优质桦木，木材干燥至9％含 水率并经防腐、防蛀处理)。 4、实木沙发脚。 | 副院长室 |
| 335 |  | 方茶几 | 600\*600\*450 | 5 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 | 副院长室 |
| 336 |  | 办公桌 | 1600\*1500\*760 | 1 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 财务科长 |
| 337 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚内外弯板 3、40密度高弹力海绵 4、铝合金扶手架，配皮扶手面 5、飞机底盘带原位锁定功能 6、65#电镀汽杆 7、∮350铝合金面包脚 8、φ50MM黑色尼龙轮 | 财务科长 |
| 338 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚单层连体弯板 3、40密度高弹力海绵 4、PP扶手架，带ABS电镀装饰盖，配皮扶手面 5、25管1.8厚电镀弓形架 | 财务科长 |
| 339 |  | 文件柜 | 1600\*400\*1800 | 81 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 财务科长 |
| 340 |  | 茶水柜 | 800\*400\*850 | 1 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 财务科长 |
| 341 |  | 办公桌 | 1500\*1500\*760 | 53 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 采购办3 审计办3 行风办3 办公2 财务科8 人事科3 办公室主任3 办公8 设备科7 信息科4 保卫科2 办公7 |
| 342 |  | 办公椅 | 常规 | 53 | 张 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚单层连体弯板 3、40密度高弹力海绵 4、PP扶手架，带ABS电镀装饰盖，配皮扶手面 5、25管1.8厚电镀弓形架 | 采购办3 审计办3 行风办3 办公2 财务科8 人事科3 办公室主任3 办公8 设备科7 信息科4 保卫科2 办公7 |
| 343 |  | 茶水柜 | 800\*400\*850 | 21 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 行政科室 |
| 344 |  | 矮柜 | 800\*400\*800 | 21 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 行政科室 |
| 345 |  | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 46 | 只 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 采购办3 审计办3 行风办3 办公2 财务科8 人事科3 办公室主任3 办公8 设备科7 信息科4 保卫科2 |
| 346 |  | 接待沙发 | 单人位 | 10 | 张 | 1、面 料：采用优质布艺； 2、泡 绵：采用一体成型泡棉，回弹性好不易变形 3、框 架：青松木或东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 | 专家接待 |
| 347 | 接待茶几 | 700\*500 | 7 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 | 专家接待 |
| 348 |  | 接待沙发 | 单人 | 8 | 张 | 1、面料：采用优质西皮，其光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，具有冬暧夏凉效果； 2、靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、框架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆P E编制布(西北优质桦木，木材干燥至9％含 水率并经防腐、防蛀处理)。 4、金属沙发脚。 | 休息室 |
| 349 |  | 方茶几 | 600\*400\*450 | 5 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 5.五金配件：采用优质五金件。 | 休息室 |
| 350 |  | 茶水柜 | 800\*400\*850 | 2 | 张 | 1.基材:选用优质E1级中密度纤维板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤1.5mg/L。 2.饰面：采用 0.6MM厚度进口胡桃木实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.工艺要求：表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；整体进口五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，连接稳固，不易掉色。 | 接待室1 休息室1 |
| 351 |  | 会议条桌 | 1500\*500\*760 | 12 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温。 3、封边：无色差PVC封边条 4、优质五金件 5、下架：钢制下架，表面为静电粉末喷涂处理。带轮子 | 小会议室 |
| 352 |  | 会议椅 | 常规 | 30 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 小会议室 |
| 353 |  | 会议室 | 2400\*1200\*760 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 示教室 |
| 354 |  | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 1、PP+24%玻璃纤维背架 2、PP固定扶手 3、40密度高弹力海绵 4、25管1.8厚黑色弓形架 | 示教室 |
| 355 |  | 床 （含棕垫） | 1000\*2000 | 6 | 张 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 值班室6 |
| 356 |  | 更衣柜 | 800\*550\*2200 | 20 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 5、内置不锈钢挂衣杆、活动层板。 | 更衣室 |
| 357 |  | 角几 | 直径600\*450 | 3 | 张 | 1.基材:选用优质E1级实木多层板，经过防虫，防腐等化学处理 2.饰面：采用 0.6MM厚度实木木皮。 3.油漆：使用环保油漆，光泽均匀度好，调和比例高，油漆无颗粒、气泡、漆点、颜色均匀。 4.实木脚。 | 等候区 |
| 358 |  | 休闲椅 | 常规 | 6 | 张 | 一次成型PP椅座，可拆装方便运输，优质钢管，座位颜色可选。 | 等候区 |
| 359 |  | 主席台 | 1600\*600\*760 | 3 | 张 | 1、基材：采用优质环保E1级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氰胺防火板，使用10年不褪色、耐磨耐高温  3、封边：无色差PVC封边条  4、五金配件：选用优质五金件。 | 大会议室 |
| 360 |  | 主席椅 | 常规 | 6 | 张 | 1、面料采用西皮  2、40密度高弹力海绵  3、1.8厚电镀弓形扁管，配扪皮扶手面 | 大会议室 |
| 361 |  | 会议椅 | 常规 | 279 | 张 | 1、椅背：ABS塑料椅背；  2、椅面：优质阻燃网布面料，经液态浸色及防火、防潮、防污处理。 3、海绵基材：优质海绵，密度≥32KG/M3，压缩变形率：≤5.5%，伸长率≥140mm撕裂强度≥1.7N/CM，压陷25%时的硬度≥80N。具有硬度适中，不变形等特点； 4、钢制喷涂脚。 | 大会议室 |

四、项目实施要求

（一）报价要求

本项目投标报价包含产品费、运杂费、安装费、调试费、验收费、保险费、售后、利润、税金、合同包含的所有风险责任及不可预见费等所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）供货要求

1、签订合同后45日内，投标人须按招标文件要求将合同标的内容全部交付并安装完毕。

2、供货地点：甲方指定地点。中标供应商须将标的内容按要求分别运送到采购人所属的各个办公地点。

五、售后服务要求

1. 本项目自验收合格之日起免费质保期三年，质保期内因产品质量问题，由中标供应商无偿解决问题，并承担由此造成的一切损失。
2. 须提供24×7（含节假日）不间断售后电话，接到采购人报修后，中标供应商应2小时内作出响应，24小时内赶到现场进行免费维修或更换，费用由供应商自理。

3、所有产品终身维护，质保期满后出现问题，中标供应商负责免费维修，只收取更换零件费用，更换产品只收取成本费。

六、样品要求

1、样品应当按照第四章《评标标准》中要求，注明投标人名称、项目编号、样品名称，于2021年5月31日9:30前送达，过时不再接收任何样品。

2、中标人的所有样品由采购人封存。未中标的投标人提供的样品应在评标结束后自行取回，否则由采购人自行处理。

七、付款方式

所有标的内容全部完成交付并通过采购人验收合格以后30日内付清。

第七章 投标文件相关格式

**一、投标函格式**

致： 江苏卓越建设项目管理有限公司

根据 项目[项目编号：睢采公(2021)JSZYG002]招标文件， (姓名)代表我方 （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏卓越建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏卓越建设项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**二、开标一览表格式**

项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

项目编号：睢采公(2021)JSZYG002

货币单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| 睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  | |

**注**：此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交。

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

三、**分项价格表格式**

项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

项目编号：睢采公(2021)JSZYG002 货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） | | | |  | | | | |
| “小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计： | | | |  | | | | |

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》[财库（2020）46]和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏卓越建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

**四、偏离表格式**

项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

项目编号：睢采公(2021)JSZYG002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注**：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**五、法定代表人授权书格式**

委托人：

地 址：

法定代表人（负责人）： 职务：

统一社会信用代码：

受托人： 性别：男（女）

年龄： 岁 民族： 族

职务：

身份证号：

兹委托（ ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购）项目[项目编号：睢采公(2021)JSZYG002]的招、投标活动及签订合同。（ ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（ ）无转委托权。委托期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此授权委托。

委托人（公章）： 受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

(受托人身份证复印件附后)

**六、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标无效）**

1.投标人合法有效的法人的营业执照复印件；

2.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）资产负债表复印件1份；

3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）利润表月报表复印件1份。

4.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。

**6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位在参加睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购项目[项目编号：睢采公(2021)JSZYG002]政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**七、产品、技术说明及项目实施方案等**[包括但不限于：所投产品的详细说明（规格及制作工艺）、供货及安装方案、人员及设备配置、验收及售后服务方案等，可以是文字资料方案、照片、图纸（表）或数据等，格式自拟。]

**八、《评标标准》中要求提供的检测报告及其他证明材料复印件**

**九、投标人业绩**（要求见第四章《评标标准》）

**十、中小企业声明函格式**

本公司（联合体）郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定,本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期:

从业人员,营业收入,债产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**十一、残疾人福利性单位声明函格式**

项目名称：睢宁县中医院门诊医疗配套家具用具采购

项目编号：睢采公(2021)JSZYG002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖单位公章）

投标人授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。