**徐州幼儿师范高等专科学校美术楼改造工程**

**更正（澄清）内容**

1. **以下为澄清或者修改的内容**

竞争性磋商文件—2、项目要求（采购需求）—五、项目相关要求：现增加**8、工程量清单中除拆除的铝合金作为固定资产外，其余均作为建筑垃圾处理。**

**9、工程量清单中石材楼梯面层楼梯踏步石材做法采用防滑处理及拉槽工艺。**

**10、工程量清单中金属（塑钢、断桥）窗做法为①、玻璃窗为90系列断桥铝合金；②、窗开启方向为推拉窗；③、玻璃采用中空玻璃；④、玻璃厚度及中空层厚度为6Low-E+12A+6，中空钢化玻璃；⑤、窗包含纱窗，材质为金刚纱窗。**

**二、其他内容不变。**

**江苏泓科工程咨询集团有限公司**

**2024年6月26日**