如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年7月19日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年7月19日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

# 采购需求

**一、项目说明**

1、采购人：徐州市公安局交通警察支队

2、项目名称：通讯费-警务通服务

3、项目编号：JSZC-320300-RHGC-G2024-0011

4、采购人即政府采购合同甲方，下同。

5、中标人即政府采购合同乙方，下同。

**二、项目预算金额**

本项目采购预算总金额72.576 万元 人民币。不接受超过72.576 万元（采购项目预算金额）的投标报价。

**三、项目概述**

警务通服务为警务人员使用手持终端设备、进行移动勤务活动提供综合性服务，共采购692套警务通通信综合服务。

**四、项目工期：**自合同签定之日起12个月内完成。

**五、采购清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 建设需求 |
| 采购内容 | 警务通流量服务 | 基层执勤大队692套（含贾汪大队） |
| 警务通维修服务 | 警务通设备全保维保服务 |
| 交通安全移动执法平台维保服务 | 警务通平台日常运维服务 |
| 流量卡要求 | 技术要求：▲1、所提供流量卡数量需满足692台警务通应用2、确保流量卡片套餐内总流量、已使用流量、剩余流量、套餐类型均可查询。▲3、承接原业务不换号，切换不得中断甲方正常使用，周期不得超过7日▲4、流量包不低于40G/月/卡，40G流量以内不限速；▲5、满足警务通专用传输VPDN线路与公安警务通平台对接要求 |
| 维修要求 | 技术要求：▲1、对292台警务通终端进行全保维保服务。硬件维保范围包含但不限于碎屏、进水/淋雨、碾压等所有非故意损坏，确保配发数量能够足额正常使用。▲2、提供原厂授权维保3、备件服务。提供针对292部过保设备，提供不低于5%与现有产品同款同型号或兼容现有平台的一体式移动警务终端备机。▲备机数量，约15台。（现型号为：P990的147部、P999的145部）。主要参数CPU：4核CPU(主频主频≥1.0GHZ)及以上内存：内存≥2GB, 存储空间≥16GB操作系统：Android 5.0及以上通讯模块：2G/3G/4G通讯制式全网通模块扩展存储：MICRO SD卡接口，最大支持32GB。Micro SD （TF）卡槽可以配备TF安全加密卡▲摄像头：后置像素不低于800万摄像头，支持自动对焦▲打印机：内置高速热敏打印机定位：单北斗电池容量：锂聚合物电池，单块电池容量≥5000mAh电池应可拆卸。USB接口：至少1 个mini或者micro USB 接口(OTG Type)无线局域网：802.11 b/g/n扩展卡槽：2 SIM卡槽音频：扬声器, 麦克风防水等级：IP54及以上 |
| 平台维保要求 | 技术要求：1、软件维修范围 1.提供设备软件维修升级服务，包含但不限于系统更新/重装、APP升级/重装、安全加固等；▲2、系统升级改造：对徐州现有移动警务系统进行改造升级，统一接入、统一总线、并按照规范传输相应日志。3、平台应用软件维护。需要根据交通法规、管理办法、执法程序、违法代码的变化进行升级调整，本地版软件需要根据本地执法需求予以程序功能扩充和业务参数设置。4、对现有警务通系统后台应用软件和终端应用软件进行日常维护、系统现有功能运行过程中出现BUG的完善与修改，包括常见的软件相关故障解决、系统安装等，确保软件系统的稳定运行。5、应用管理。警务通平台的授权管理、字典维护、安全监督、系统优化、故障排除和警务通数据的流转对接、查询统计分析、日常积压错误数据处置等要求。6、平台维保范围。提供从前端到后端的业务涉及所有设备免费硬件维修服务,包括但不限于转发服务器、应用服务器、数据库服务器；▲7、专线维护。提供从前端到市局二类区的VPN专线的维保服务，确保vpn通道稳定可用；8、安全维护。提供转发服务程序、警务通平台程序、数据库程序、备份系统的维修升级、安全加固、故障排除等服务，确保整个业务流可用、稳定、高效；▲9、对接服务。提供警务通平台与六合一平台对接接口服务，保障与六合一平台接口稳定、可用；10、响应要求：在本项目系统软硬件平台故障时，响应时间小于20分钟，如在12小时内不能解决问题，应免费在下一个24小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，并恢复系统运行。质保期内如遇系统和升级，提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。 |
| 应急保障要求 | 1、设立专属应急保障联系人和联络方式2、设立通讯卡实名认证领取、流量升级、测试更换专门服务渠道3、备用警务通应保证民警随时可取。4、vpn通道出现传输故障时，应立即响应， 20分钟判明故障，在4小时内修复。5、未能实时上传的积压执法数据，应能每4小时内重新上传成功。6、未能实时上传的错误执法数据，应能每4小时内通知民警更正，更正后4小时内重新上传7、警务通执法程序升级必须按部局、总队要求节点完成，不得延迟。 |
| 可用率要求 | 全年可用率平均达到100％。 |

**六、项目实施地点：**

由采购人指定场地点

**七、其他要求**

1.本项目不接受联合体投标，供应商不允许分包、转包。

2.报价内容包括: 本项目服务期完成本项目所需人工、材料、车辆、保险、利润、税金、通讯、配合、服务、办公设备、档案管理、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及直至服务期满过程中涉及到的其他一切费用。

3.供应商在中标后两个工作日内提供投标文件中的相关证书及证明文件原件，否则作为提供虚假材料谋取中标，取消其中标资格。

**八、其他要求：**

见招标文件第四章《评分标准》、招标文件第五章《拟签订的合同文本》及相关文件规定。