**邳州市公安局辅警服装采购项目竞争性谈判**

**更正（澄清）内容（一）**

**一、更正（澄清）内容**

**（一）原采购文件：**

**附件1.项目要求（采购需求）中四、服装技术参数：**

**（四）夏季战训服（速干）技术要求**

成分：尼龙+氨纶

耐皂洗色牢度≥4级

耐汗渍色牢度 ≥4级

克重220g/m

**（六）冬季战训服材料技术要求**

**1、冬装：精梳涤棉混纺格子布**

纤维含量（%）涤纶：65±2 棉35±2

单位面积质量（g/㎡）：250﹣1.0. %

密度（根/10cm)：经向433﹣2.0 %，纬向181﹣2.0 %

水洗色牢度≧4

水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.5 纬向≧﹣1.0

断裂强力﹙N﹚: 经向≧1700 纬向≧710

撕破强力﹙N﹚: 经向≧180 纬向≧80

**2、里子布**

名称：防静电平纹绸

质量（g/㎡）≧64

密度（根/10cm)：经向≧470，纬向≧360

断裂强力﹙N﹚: 经向≧650 纬向≧480

水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.0 纬向≧1.0

缝口脱开（MM） 纬向≤3

PH值:4.5-7.5

甲醛含量：≤100

电荷面密度（UC/㎡）初始≤2.5 洗15次后：≤3.0

耐磨擦色牢度（级）干摩：≧4 湿摩：≧4

耐洗色牢度（级）变色：≧4 沾色≧4

**3、填充物（内胆）**

名称：羽丝棉

成分：100%聚酯纤维

克重：280

**现更正为：**

**附件1.项目要求（采购需求）中四、服装技术参数：**

**（四）夏季战训服（速干）技术要求**

轻薄透气防水速干,主要有防水（速干）面料和网布组成

面料：88%尼龙,12%氨纶成分构成

耐皂洗色牢度≥4级

耐汗渍色牢度 ≥4级

单位面积质量（g/㎡）220±5

**（六）冬季战训服材料技术要求**

**1、冬装：精梳涤棉混纺格子布**

纤维含量（%）涤纶：65±2 棉35±2

单位面积质量（g/㎡）：250±5

密度（根/10cm)：经向433±5，纬向181±5

水洗色牢度≧4级

水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.5 纬向≧﹣1.0

断裂强力﹙N﹚: 经向≧1700 纬向≧710

撕破强力﹙N﹚: 经向≧180 纬向≧80

**2、里子布**

名称：防静电平纹绸

克重（g/㎡）64±5

密度（根/10cm)：经向≧470，纬向≧360

断裂强力﹙N﹚: 经向≧650 纬向≧480

水洗尺寸变化率：经向≧﹣1.0 纬向≧1.0

缝口脱开（MM） 纬向≤3

PH值:4.5-7.5

甲醛含量（mg/Kg）：≤75

电荷面密度（UC/㎡）初始≤2.5 洗15次后：≤3.0

耐磨擦色牢度（级）干摩：≧4 湿摩：≧4

耐洗色牢度（级）变色：≧4 沾色≧4

**3、填充物（内胆）**

名称：羽丝棉

成分：100%聚酯纤维

克重：280g/㎡

**（二）原提交投标文件截止时间、开标时间修改为：2024年11月22日09：30（北京时间）**

**（三）其他事项不变。**