附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年12月02日16:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年12月02日16:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）

**采购需求**

1. **项目概述**

丰县华山镇镇区保洁及绿化养护项目，主要包括道路保洁，垃圾上门分类收集、分类垃圾桶配置、交通护栏清洗、野广告清理、公厕管理、绿化养护等服务，本项目采购预算为578万元，不接受超过采购预算的报价。**本项目投标报价包含一切相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。**

1. **项目概况**

1、项目名称：丰县华山镇镇区保洁及绿化养护项目

2、项目地址：丰县华山镇地区

3、服务期限：**三年**。

4、项目质量要求：合格

5、验收标准：满足采购需求要求。

6、保洁区域见下表

**表1丰县华山镇道路保洁区域面积表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **保洁区域** | **单位** | **保洁面积（㎡）** | **备注** |
| 1 | 华山镇区保洁 | **㎡** | 350145.4 | 含公厕保洁 |
| 2 | 华山镇区绿化养护 | **㎡** | 83333.3 |  |
| 3 | 套楼街区 | **㎡** | 111160 | 含公厕保洁 |
| 4 | 钢城保洁 | **㎡** | 73522 | 含公厕保洁 |
| 5 | 钢城绿化养护 | **㎡** | 9581.25 |  |
| 6 | 产业园保洁 | **㎡** | 25819 | 含公厕保洁 |
| 7 | 产业园绿化养护 | **㎡** | 30174 |  |
| 8 | 宕口保洁 | **㎡** | 29873.4 | 含绿化养护、公厕保洁 |
| 9 | 老街保洁 | **㎡** | 33318.3 |  |
| **合计** | | | 746926.65 |  |

**表2丰县华山镇道路保洁、绿化养护路段明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目地点** | **保洁区域** | **保洁等级** | **备注** |
| 1 | 华山镇区 | 东起华山法庭至华山水上乐园北门 | 二级 |  |
| 南起小白羊美食城至烈士纪念碑 | 二级 |  |
| 2 | 套楼街区 | 南起金梦园家具城至北套楼面粉厂 | 二级 |  |
| 东起广场至农贸市场西 | 二级 |  |
| 3 | 钢城 | 钢城内所有道路、公厕及绿化 | 二级 |  |
| 4 | 产业园 | 丰华包装印刷产业园内所有道路、公厕及绿化 | 二级 |  |
| 建邺商混东区块道路保洁、绿化（两条南北路、一条东西路） | 二级 |  |
| 5 | 宕口 | 南起宕口大门至北老丰徐路 | 二级 |  |
| 东起围墙至西围墙内（含水面保洁） | 二级 |  |

1. **项目要求**

**（一）招标范围和内容**

1.作业范围：丰县华山镇地区，保洁范围和面积以中标后双方实际交接为准。

2.作业内容：主次干道、人行道（横向为建筑物门面或围墙至指定位置）；垃圾分类收集清运；隔离栏（交通护栏）清洗；卫生死角清除；道路两边和城乡结合部乱倒的无主垃圾（含建筑垃圾及弃土）清除；果壳箱、垃圾桶清洗（维护）、更换、补缺；沿街建筑物，人行道，地面、市政、交通（公交站台）、环卫设施等立面乱涂写乱张贴清除保洁、公厕的管理；道路快慢车道、人行道路面的人工清扫和巡回保洁；积极推进垃圾分类工作及宣传、绿化养护等。丰县华山镇人民政府交办的其他任务等。

**（二）规范要求**

1.作业规范符合但不限于《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》《城市道路环卫机械化作业质量标准》等现行有关法律法规、规章和规范性文件。服务质量和要求详见《丰县城市环境卫生检查考核实施细则（试行）》。

2.规范管理组织机构健全。乙方应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；必须配备足够的通讯设备并保持畅通。

3.各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

**（三）按照法律、法规和国家、省、市的规定，按月足额发放人员工资：**

1.按不低于当地最低工资标准发放基础工资（不含延长工作时间的工资）。

2.按标准发放高温津贴。

3.延长工作时间的工资应按相关法律规定执行。

4.人员工资发放采用银行代发方式。

5.合同履行期内遇政策调整，要求提高环卫工人待遇的，乙方必须于政策调整执行日期起执行，甲方不予补贴。

6.保证环卫工人每周至少休息一天。

7.按照法律、法规规定为环卫工人缴纳相应的社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育保险）、商业保险（每人投保的保险金额不得低于60万元）。该项目的环卫作业人员社会保险费用必须按规定交纳至人力资源和社会保障部门， 缴费清单按甲方规定的时间提交甲方审查。

8．按法律、法规的规定为环卫工人提供必要的劳动保护用品，标准按环卫管理机构规定执行。

9.自觉接受甲方及其上级行政主管部门、劳动监察部门的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。

10.不断提高企业管理水平和作业能力，提高企业运营管理实力。

11.不得自行调整作业范围、作业模式、作业量。

12.乙方按照县级环卫管理机构要求支付社会监督扣款。

**四、人员、车辆及设备配备要求：（本项不允许负偏离，否则按废标处理）**

**（一）人员最低配备要求**

1.保洁人员数量配备不少于76人，其中包含管理人员即项目经理1人，驾驶员6人，保洁员人手1辆保洁车和保洁工具。

配备的项目经理，不得同时兼任其他项目部经理或其他职务，人员的配备需向丰县华山镇人民政府备案，需调整或调动必须听取丰县华山镇人民政府意见方可实施。

说明：

（1）管理团队要求道德品质好，行为端正，责任心强、能吃苦、身体健康无残疾，有开拓创新精神，有3-5年以上环卫保洁工作经验，平均年龄不超过45周岁，其他人员的配备按照合同要求进行备案。

（2）保洁人员年龄男不得超过60周岁，女不得超过55周岁。

（3）项目经理（或项目负责人）、班长、保洁员、垃圾清运人员实行定人、定时、定岗、定责管理。

（4）日常管理人员应知法，懂法，守法，依法办事，必须严格遵守从业规范及安全管理规定。

（5）工作人员应有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门的岗前培训，要知法守法，严格遵守从业规范及安全管理规定。管理人员应严格岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件的能力。

**（二）车辆配置要求**

★1.车辆配置明细表（包括但不限于以下车辆），按需满足要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **车辆配备明细表** | | | | |
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 车辆 | 垃圾清运车8m3 | 辆 | 1 |
| 电动清扫车 | 辆 | 3（其中至少一辆新能源车辆） |
| 清洗车 | 辆 | 2 |

**注：1）以上车辆为供应商自有的提供的发票或权属登记证书的扫描件，为租赁的，提供租赁合同和车辆设备的发票或权属登记证书的扫描件。**

**2）如暂未配置需在投标文件中提供“作业设备（车辆）配置车辆”的承诺文件，否则按照无效投标处理。**

**3）本表为实质性条款，不允许负偏离。**

**（三）设备配置要求**

1.垃圾桶配置：根据需求配置垃圾桶，采用240L市政专用分类式脚踏垃圾桶，每年更换一次(必要时随时更换)。

**五、作业质量标准**

作业质量应达到住建部《城市环境卫生质量标准》《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》和《丰县华山镇环境卫生检查考核实施细则》的要求。具体如下：

**（一）人工保洁(详见考核细则)**

**1.人工普扫。**道路及街巷人工普扫时间为早上8：00至9：00。在普扫结束时间之前必须完成首次路面普扫和垃圾清运工作。

**2.巡回保洁。**道路普扫结束后，转入正常巡回保洁。主次干道、背街小巷道路8：00至11：30；14：00至17：30。街巷的巡回保洁时间和相连的道路的保洁时间同步。商业街、学校周边、广场等区域原则上要求随时保洁，确保人走地面净。

**（二）机械化作业**

**1.机械普扫和保洁。**每日对道路快慢车道机械普扫和保洁不低于2次，时间为：早上5：00至7：00，下午15：30至18：00。速度不得高于8公里/小时，要求按道路单边进行作业，来回各一次。

**2.道路冲刷和洒水。**最低气温高于5摄氏度的天气，每天洒水降尘不低于2次，保持路面湿润但无积水，道路夜间冲刷速度不得高于10公里/小时，白天洒水速度不得高于20公里/小时。机械化作业不得影响交通,文明驾驶、注意避让行人。（注：天气允许的情况下，乙方应听从甲方随时安排道路冲刷和洒水，大雾天气不再进行机械化作业，待雾散后转入正常）。

**（三）果壳箱、垃圾收集容器保洁和垃圾清运**

果壳箱和垃圾收集容器每日进行保洁、擦洗（套袋），做到箱体（收集容器）外表无污迹、无野广告，清洗光亮，管理期间缺失照价赔偿。内部垃圾不得超过容积的1/2,周围地面洁净，地面无油污。沿街门面（商铺）采取上门分类收集收运（根据需要合理安排收集次数），主次干道不设置垃圾桶，背街小巷合理设置。

**（四）杂物清理**

对快慢车道、人行道、树穴、墙根、地面空调外机周围等处的砖头、石块等杂物要及时进行清理，保证道路路面及两侧干净整齐。

**（五）野广告清理**

清理范围为所有承包路段或区域（遇巷口延伸30米）、广场、建筑物、构筑物、空调外机、市政公用设施、管线、树木、地面及其他设施的乱张贴、乱涂写、乱刻画等。要求按照“色差一致，形状统一，干净协调美观”的要求使用相近色彩进行复原。确保每天早上8:00完成清理工作。

**（六）护栏清洗**

对所有接管道路的护栏要进行冲洗或人工擦洗，保持干净整洁。安排专人巡回检查，如有损坏、倒地等影响交通的现象，须及时通知市政管理单位。

**（七）公厕管理（详见合同主要条款及内容）**

1、公厕全天候24小时免费开放公厕，及时保洁、清理污物；水电正常。

2、内外部墙面、屋顶、墙壁、窗、纱、地面蹲台、便器、座圈、盖板、隔断板、门、管理间、洗手(盆)池、洗手台、墩布池、挂衣钩、标牌灯具等设施设备清洁卫生，无积尿、积水、积灰、结冰、杂物、蛛网；

3、公厕整洁有序，废纸容器不满溢，无异味、无尿碱污物、无积粪、无水锈、无乱贴乱画、无乱堆物品、无暴露的保洁工具和废纸、纸篓内废弃物不得超出2/3范围；

4、定时喷洒灭蚊蝇药物，做到随有随灭，确保无蚊蝇；

5、公厕内暴露管道外部及时擦拭，保持清洁卫生；

6、清扫保洁时应设置提示标志，冬季保洁时地面不结冰；

7、室内地面及室外周围10米内环境整洁，无杂物杂草、无乱搭乱建；

8、每日喷洒消毒药水不少于2次，并保持通风良好，除异味方式不低于两种；

9、管理间物品摆放有序，干净整洁，保洁工具不得随意。

10、服务期内公厕设施零星配件的维修，采购、更换等（不包括基础设施）。

**（八）绿化养护管理规范**

养护范围内的树木、花 卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等养护与管理。

1、日常固定保洁及养护

按照项目要求人员标准组成养护队伍，对范围内绿化进行日常养护管理，包括对植物进行修剪、施肥、浇水、除草、抹芽、病虫害防治等，做到花草繁茂、树木旺盛，花卉、苗木要无死枝、枯枝，并保证绿化区域无树枝、树叶、草屑、纸屑、塑料袋等垃圾。

2、季节性突击养护

做好季节性突击养护临时用工计划，做好旱季防旱、雨季防涝、冬季防冻工作，保证花草树木成活。

3、病虫害控制

绿地的病虫害控制和分类见表1

表1绿地的病虫害控制和分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地级别 | 总体要求 | 类别 | | | | |
| 蛀干 | 刺吸类(平均每10cm枝条上) | 地下害虫（平均每1m2绿地内） | 食叶类  （平均每50cm枝条上） | 病害（所有植株） |
| 三级 | 病虫害控制比较及时，平均每100株树木病虫危害不超过10株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过10% | 无活卵、活虫 | 不得超过15头 | 不超过10头 | 不超过5头 | 10%以下 |

4、修剪

绿地内枯死枝、株应及时修剪、清理；修剪清理后的枝、叶应及时清除干净。

5、 灌水、排涝

应根据当地气候特点、土壤状况、植物特性等适时适量浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

6、除草

在植物生长季节，要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。杂草要集中处理，并及时清运。

7、施肥

应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。园林树木的施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，无肥料裸露现象。

**六、其他要求**

**其他未尽事宜以双方实际签订合同为准，最终满足采购方要求。**