**车载抗疲劳灯、车载定向高音喇叭和雷达侦测防闯入设备**

**更正（澄清）公告（二）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

**1、原招标文件第六章《采购需求》“2、设备应具有部件配置要求（其中带“▲”参数需提供第三方检测报告）”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 主要性能指标 | 1. ▲**侦测长度为≥0~1200m，侦测宽度为1~4车道可选，可左右车道数量一键调节；（提供具有资质的第三方检测报告加盖投标人公章）**
 |

**现更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **参数** |
| 9 | 主要性能指标 | 1. ▲**侦测长度为≥700m，侦测宽度为1~4车道可选，可左右车道数量一键调节；（提供具有资质的第三方检测报告加盖投标人公章）**
 |

**原招标文件第六章《采购需求》“二、项目技术规格参数要求”中“2、参数要求（其中带“▲”参数需提供第三方检测报告）：”**

**（三）雷达侦测防闯入设备（3套）**

**现更正为：**

**（三）雷达侦测防闯入设备（7套）**

**二、其他内容不变。**