**更正（澄清）公告（一）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

**1、原招标文件第六章《采购需求》“2、设备应具有部件配置要求（其中带“▲”参数需提供第三方检测报告）”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 主要性能指标 | 1. ▲**侦测长度为≥0~1200m，侦测宽度为1~4车道可选，可左右车道数量一键调节；（提供具有资质的第三方检测报告加盖投标人公章）**
 |

**现更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **参数** |
| 9 | 主要性能指标 | 1. ▲**侦测长度为≥700m，侦测宽度为1~4车道可选，可左右车道数量一键调节；（提供具有资质的第三方检测报告加盖投标人公章）**
 |

**原招标文件第六章《采购需求》“二、项目技术规格参数要求”中“2、参数要求（其中带“▲”参数需提供第三方检测报告）：”**

**（三）雷达侦测防闯入设备（3套）**

**现更正为：**

**（三）雷达侦测防闯入设备（7套）**

**3.原招标文件第一章招标要求“四、投标有关信息”**

**（一）投标截止时间：2025年3月4日北京时间09:30。**

**（二）开标时间：2025年3月4日北京时间09:30。**

**现更正为：**

**（一）投标截止时间：2025年3月20日北京时间09:30。**

**（二）开标时间：2025年3月20日北京时间09:30。**

**原招标文件****第三章投标资料表**

|  |  |
| --- | --- |
| **(十二)1****(十二)2** | **二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）** |
| **(十九)** | **投标文件的提交与接收：****1.****投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年3月4日北京时间09:30）前。****2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。** |
| **(二十五)1** | **开标时间及地点：****1、开标时间：2025年3月4日北京时间09:30（标准时间）。****2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。** |

**现更正为：**

|  |  |
| --- | --- |
| **(十二)1****(十二)2** | **二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效）** |
| **(十九)** | **投标文件的提交与接收：****1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年3月20日北京时间09:30）前。****2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。** |
| **(二十五)1** | **开标时间及地点：****1、开标时间：2025年3月20日北京时间09:30（标准时间）。****2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。** |

**二、其他内容不变。**