如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年04月16日17:30之前送至采购人单位，逾期不受理（如邮寄，2025年04月16日17:30之后到达采购人单位的邮件将不再受理）。

# 采购需求

## 一、项目内容及采购需求

1、采购单位： 沛县公安局

2、项目名称：沛县公安局勘查设备购置

3、本项目不接受总价超过89.8万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、服务、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目内容：

沛县公安局勘查设备购置，满足沛县公安局相关案件的勘查、取证等。

## 项目采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **产品名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1. | 手机取证类取证装备 | 便携手机多路取证设备 | 详见主要设备规格参数要求 | 台 | 1 |  |
| 2. | 现勘取证类取证装备 | 现场快取软硬件 | 详见主要设备规格参数要求 | 套 | 1 |  |
| 3. | 介质分析类取证装备 | 介质取证分析软件 | 详见主要设备规格参数要求 | 套 | 1 |  |
| 4. | 综合定制塔机 |  | 详见主要设备规格参数要求 | 套 | 1 |  |

## 1.2主要设备规格参数要求

**1.2.1便携手机多路取证设备**

1.多路并行取证:支持不少于3路手机并行取证。可展示实时取证状态。

2.支持对不少于5种品牌设备的取证提取。

3.支持对不少于4种品牌设备的备份文件的解析;

4.支持的应用类别不少于5大类，支持的应用总数不少于50个。

5.支持快速检索。

6.支持不少于PDF, HTML两种格式的导出，支持合并导出。

7.能提供软件的3年使用授权。

8.手机取证塔硬件参数：

CPU:英特尔i9-14900k ‌ 主板：≥Z790带WIFI主板 内存：≥32G\*4 DDR5 硬盘：≥固态硬盘 2T\*1+4T\*2 显卡：≥RTX4090D-24G

散热器：双塔双风扇五铜管散热 电源：≥1650W金牌电源 屏幕：≥34英寸 2K 100HZ 90W USB-C接口 KVM 曲面 带鱼屏 HDR 内置音箱

光驱：蓝光刻录光驱

键鼠：高精度光学传感器鼠标+机械键盘

**1.2.2现场快取软硬件**

1.支持制作内存镜像，支持制作 DD、E01 格式磁盘镜像。

2.支持对搭载 Windows、 Linux、 MacOS系统的计算机进行在线、离线两种模式取证。

3.支持对文件按照“本地磁盘”或“指定文件目录”两种方式的指定范围进行提取。

4.支持案件管理功能。

5.支持全自动对当前正在运行程序进行截图取证，保证整个取证过程规范严谨。

6.内置网络抓包工具、SQLite 查看工具、HASH工具、屏幕录像工具。

7.支持至少案件现场四台目标电脑需要并行取证要求，临时许可可设置生效时间；

8.能提供软件不少于3年的使用授权。

9.电子证据固定工具：

该系统是一款免拆机的计算机现场证据提取和数据固定工具。支持一键提取系统、中间件、数据库日志，硬盘镜像、内存获取等。内置2T容量存储。

**1.2.3介质取证分析软件**

1.支持 Windows、Linux、macOS系统解析

2.支持磁盘镜像、物理磁盘、文件集合以及虚拟磁盘快照等不少于5中类型数据源的解析；

3.支持的镜像文件格式不少于E01、DD、VMDK、VHD、GHO、VHDX、QCOW等7种格式；

4.支持常见文件系统的自动识别和解析，支持文件格式不少于FAT、ExFAT、NTFS、Ext、HFS、APFS、XFS 等7种文件系统。

5.支持对介质中安装的应用软件证据进行解析，支持应用种类应不少于浏览器、即时通讯软件、电子邮箱、下载工具、远程工具等5类。

6.能提供软件不少于3年的使用授权。

7.介质取证塔硬件参数：

CPU: 英特尔i9-14900ks

主板：≥ Z790主板

内存：≥64GB(32G\*2)DDR5 6400 C32\*2

硬盘：≥4TB SSD固态硬盘 M.2接口\*4

显卡：≥RTX4090D 24GB

散热器：双塔双风扇五铜管散热

电源：≥1300W金牌全模组电源

屏幕：≥ 34英寸 准4K显示器 144Hz高刷 1ms带鱼屏 HDR 400 FreeSync1800R

光驱：蓝光刻录光驱

键鼠：高精度光学传感器鼠标+机械键盘

**1.2.4综合定制塔机**

1.手机多路并行取证:支持不少于3路手机并行取证。

2.介质多路只读并行镜像:支持不少于3路介质只读并行镜像。

3.主机塔硬件参数：

CPU: ≥i9-14900ks

主板：≥Z790主板

内存：≥64GB(32G\*2)DDR5 6400 C32\*2

硬盘：≥ 4TB SSD固态硬盘 M.2接口\*4

显卡：≥RTX 4090D 24GB

散热器：双塔双风扇五铜管散热

电源：RTX 1300W金牌全模组电源

屏幕：≥ 34英寸 准4K显示器 144Hz高刷 1ms带鱼屏 HDR 400 FreeSync1800R

光驱：蓝光刻录光驱

键鼠：高精度光学传感器鼠标+机械键盘