**如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年5月12日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年5月12日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。**

**采购需求**

1. **本项目不接受超过67.2万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价。报价应包括但不限于完成本项目的人员工资、管理费、保险、保洁器具费、税金、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。**
2. **养护项目相关情况**

项目名称：四环高速（云龙区段）绿化养护项目。

地点：徐州市云龙区范围内。

**三、服务期限**

养护期限自合同签订后壹年。

**四、养护范围及面积**

1.高速两侧 (云龙区段) 绿化带 70 万平方米；

2.机场路(潘塘高速至铜山界) 两侧绿化 26 万平方米；

**五、项目要求：**

1、树木

1.1生长旺盛，树干挺直，倾斜度不超过10度，树冠圆整，主侧枝分枝均匀，内膛通风透光；行道树分枝点统一、整齐；花灌木修剪及时合理。

1.2叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干害虫危害。

1.3无死树枯枝，缺株率在2%以下（含2%）。

1.4树干伤口及时处理，树洞及时修补。

1.5树池规格一致，池缘整齐，完好无损。

1.6涂白均匀，上口平齐，距地面1.2米。

1.7苗木扶正，要求对道路及绿地内歪斜苗木进行及时扶正。

1.8生长季节连续20天无降雨需及时浇水或喷雾除尘，喷雾除尘时需结合使用植物清洗剂，提高植物鲜洁度。

1.9 每年5-10月每月修剪（或剥芽）二次，冬天整形修剪一次。

1.10每年施厩肥一次。

2、草坪、地被

2.1生长旺盛，色泽正常，覆盖率不低于95%，单块空秃面积不超过0.1平方米（0.3m\*0.3m）。草坪绿色期：冷季型草坪不得少于300天，暖季型草坪不得少于210天。

2.2每年5-10月每半月清除杂草一遍，冬季前再清除一遍，确保绿地内基本无杂草，杂草率不超过10%

2.3修剪及时，4月修剪一次，5-10月份冷季型草坪一月修剪两次，暖季型一个月一次，11月上旬一次。修剪高度符合要求，净高度冷季型草坪冬季不超过8cm，夏季不超过10cm，暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。

2.4地形平整，无坑，不积水。

2.5草坪与模纹及苗木树穴之间界限清晰，切边线条流畅。

2.6生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，确保无旱情；进入冬季前全面灌冬水一遍。

2.7每年施尿素、复合肥等4次以上，确保长势良好。

3、绿篱色块及球类

3.1生长旺盛，枝条茂密，色泽正常。

3.2“五一”前全面修剪一次，5—1 0月生长旺季随时修剪，新生萌蘖枝条不得高于2cm；修剪线条整齐划一，按设计要求严格控制高度，同一地段球类的形状、规格一致。

3.3完整无缺，缺株空秃应及时补齐。

3.4生长季节连续1 5天无降雨需及时浇水，并结合使用植物清洗剂，冲刷除尘一次，确保植物无旱情并保持清洁度；进入冬季前全面灌冬水一遍。

3.5冬、春季及时清理越冬杂草，5—1 0月杂草生长旺季，随时清除，确保无明显杂草；冬季前再彻底清除一遍。

3.6生长季节每月叶面施肥一次；绿篱、色块、球类每年施厩肥二次，确保生长旺盛。

4、花坛

4.1根据季节，及时更换草花。

4.2栽植草花整齐、高度一致，无残花败叶，花色鲜艳。

4.3花坛和周围地被之间有明显边界。

4.4及时清理杂草，确保无明显杂草。

4.5及时进行草花浇水，确保整体效果。

1. 病虫害防治部分

病虫害控制在不影响观赏效果的程度内，防治费用由乙方承担。

5.1树木基本无明显的病虫害危害迹象，危害率在8％以下。

5.2草坪、地被类地上地下无明显病虫危害迹象，危害率8％以下。

5.3花坛内无严重地上地下无明显病虫危害现象，危害率8％以下。

5.4绿篱色块及球类基本无明显病虫危害迹象，危害率5％以下。

6、其他

1、绿化生产垃圾能及时清运。

2、台账记录详细如实。

3、履行合同承诺，有固定养护人员进行日常养护。

4、养护单位须配备必要的种植、运输工具。

5、按要求每月将苗木生长情况及日常养护计划，人员安排计划上报业主。

6、遭遇市政工程、重大活动时，乙方应派人员做好绿地的维护管理工作，保证绿化及设施完好。

**六、质量**

养护标准：防护林带养护**。**

**七、其他要求**

**养护人员及设备配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **设备配置** | **数量** |
| 项目负责人 | 1人 | 水车 | 1辆 |
| 养护工人 | 20人 | 喷雾机、打药机 | 2台 |
| 绿篱修剪机、草坪机 | 8台 |
| 其他养护工具 | 若干 | 水泵 | 2台 |

**注：以上为最低配置要求，最终签订合同依据供应商“人员配置承诺”签订。**

**其他要求：详见采购文件《拟签订的合同文本》。**