**更正公告**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320322-PXZX-G2025-0016。

原公告的采购项目名称：沛县栖山镇栖东小学教育教学设施设备采购项目

首次公告日期：2025年7月24日

二、更正信息

**1.**招标文件第五章第三部分商务要求，采购包一、采购包二中的第五部分：报价要求：

**1．本次采购采购包三不接受超过52万元（采购项目预算金额）的投标报价、采购包四不接受超过42万元（采购项目预算金额）的投标报价；**

现更正为：

**1．本次采购采购包一不接受超过42万元（采购项目预算金额）的投标报价、采购包二不接受超过52万元（采购项目预算金额）的投标报价；**

**2.**招标文件第五章第二部分项目技术要求，采购包一：音体美教室教学设备具体清单中**4、小学体育器材室与器材**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 标志筒 | 全新 PP 塑料制品，高度为 15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重，放置平稳。PP 塑料应提供由第三方有资质的检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人鲜章，检验项目至少包含：①GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》；②GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；③GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》；④GB/T31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》；⑤GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》；⑥GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能》；⑦GB/T1040.1-2018 塑料拉伸性能的测定第 1 部分：总则；⑧GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》可迁移元素标准要求；⑨GB/T16422.2-2014《塑料实验室光源暴露试验方法第 2 部分：氙弧灯》进行检测。 | 20 | 个 |

现更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 标志筒 | 全新 PP 塑料制品，高度为 15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重，放置平稳。 | 20 | 个 |

3.招标文件第五章第二部分项目技术要求，采购包一：音体美教室教学设备具体清单中**4、小学体育器材室与器材**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 身高体重测试仪 | 单机:1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。3.测试仪采用≥3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。主机:1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。7)主要技术参数：测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg误差：身高：±0.1cm 体重：0kg 提供样品并演示产品各个功能。提供加盖生产厂家公章的“国家体育用品检测中心”出具的检测报告复印件。 | 1 | 台 |

现更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 身高体重测试仪 | 单机:1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。3.测试仪采用≥3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。主机:1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏；主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。7)主要技术参数：测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg误差：身高：±0.1cm 体重：0kg 提供加盖生产厂家公章的“国家体育用品检测中心”出具的检测报告复印件。 | 1 | 台 |

4.招标文件第五章第二部分项目技术要求，采购包一：音体美教室教学设备具体清单中5**、体育设施**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外篮球架 | 1、箱体尺寸：1800\*900\*2.5mm，篮球架箱体采用优质钢板焊接，立柱采用优质钢材 150\*150\*3mm； 2、地面至篮圈上平面2350mm，伸臂长度1850； 3、篮板：规格1400\*900\*10mm，高强度钢化玻璃，加厚保护条； 4、篮球圈：为20mm直径的圆条钢，表面橙色，抗弯性能≤5mm，下沿有12个均匀分布的挂钩；5、篮球网：长度为400～450mm，12扣型高强度涤纶材质；6、表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。 | 组 | 8 |

现更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外篮球架 | 1、箱体尺寸：1800\*900\*2.5mm，篮球架箱体采用优质钢板焊接，立柱采用优质钢材 150\*150\*3mm； 2、地面至篮圈上平面2350mm，伸臂长度1850； 3、篮板：规格1400\*900\*10mm，高强度钢化玻璃，加厚保护条； 4、篮球圈：为20mm直径的圆条钢，表面橙色，抗弯性能≤5mm，下沿有12个均匀分布的挂钩；5、篮球网：长度为400～450mm，12扣型高强度涤纶材质；6、表面处理:所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。 | 个 | 8 |

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：沛县教育局

联系方式：0516-89629146

地 址：沛县沛公路2号

2.采购代理机构信息

名 称：沛县公共资源交易中心

地　址：沛县政务服务中心西三楼316室

联系方式：0516-68162821

沛县教育局

2025年7月28日