**更正（澄清）内容（一）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

1、原招标文件 第六章采购需求：“三、采购清单及参数要求 序号2组合式防洪板”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 组合式防洪板 | 1.材质：ABS  2.制造工艺：一体成型  3.直板防洪板：  整体尺寸：长75cm 宽82cm 高66cm,±3%  底部蓄水腔：深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm  立面蓄水腔:深≥6cm宽≥25cm 高≥15cm  重量：5.4kg/个,±3%  4.内弯防洪板：  整体尺寸：长75cm 宽32cm 高66cm,±3%  底部蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm  立面蓄水腔：深≥6cm宽≥15cm 高≥15cm  重量：3.6kg/个,±3%  5.外弯防洪板：  整体尺寸：长75cm 宽83cm 高66cm,±3%  底部蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm  立面蓄水腔：深≥6cm宽≥11cm 高≥15cm  重量：3.4kg/个,±3%  6.防洪板底部和贴地面折筋宽度≥10cm  7.防洪板立面横筋宽度≥17cm  8.立面和贴地面厚度≥4mm  9.拉伸强度≥20MPa  10.弯曲强度≥40MPa  11.硬度≥58HD  12.简支梁无缺口冲击强度≥27.2KJ/㎡  13.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。  14.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。 |

现更正为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 组合式防洪板 | 1.材质：全新ABS  2.制造工艺：一体成型  3.直板防洪板：  整体尺寸：长≥70cm 宽≥78cm 高≥64cm  重量：≥5.4kg/个  厚度：≥4mm  4.内弯防洪板：  整体尺寸：长≥70cm 宽≥31cm 高≥64cm  重量：≥3.6kg/个  厚度：≥4mm  5.外弯防洪板：  整体尺寸：长≥70cm 宽≥80cm 高≥64cm  重量：≥3.4kg/个  厚度：≥4mm  6.工作环境温度：-15℃~80℃  7.有效挡水高度：≥55cm；若液位达到防洪板的顶部，将从防洪板上漫过或边上引流，防洪板不会翻到，且在水的推力下，不弯曲变形。  8.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板立面有一体成型的把手，并且能配套使用。  9.收纳方式：可堆叠收纳，收纳后的整体应保持水平、便于存放，占用空间小。  10.直板防洪板、内弯防洪板、外弯防洪板配置比例：70:15:15。 |

2、项目开标时间更正为**2025年10月30日10：00**

**二、其他内容不变。**

中正信合项目管理有限公司

2025年10月14日