**竞争性谈判文件**

项目编号：邳公采(2021)013

采购单位：邳州市公安局

 项目名称：邳州市公安局刑警大队电子物证实验室设备项目



招标单位：邳州市公共资源交易中心

2021年5月

 （供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本中心对邳州市公安局刑警大队电子物证实验室设备项目采取 竞争性谈判方式进行采购。如贵单位有意与本中心合作，请按以下要求参加谈判。

一、供应商资格条件：见本《谈判文件》中“八、响应文件编制要求”中“（三）其他文件，包括：”中“1、供应商的资格证明文件：”中的要求。

二、提交响应文件要求

提交首次响应文件时间：2021年5月27日09：00。

提交首次响应文件截止时间：2021年5月27日09:30，截止时间之后的首次响应文件将被拒绝。

提交首次响应文件地点：邳州市花园路66号行政审批局6楼第3开标室。

联 系 人：孙继成 联系电话：0516－86622519

供应商需向本中心提交密封的首次响应文件，一式三份（胶装成册）：正本一份，副本两份，需注明正本副本字样。正本和副本放入一个封袋，封袋上需注明“于2021年5月27日09:30之前不准启封”及“邳公采(2021)013号”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。

本中心不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由本中心提供给采购人。

三、报价要求

表明报价为要约，同意本中心无承诺表示时视为未成交，同意本中心认为必要时可重新进行竞争性谈判采购或采取其它方式采购。

按照《谈判报价表》要求填写首次报价。

四、经谈判小组确定邀请参加谈判的供应商，通过短信或电话告知，并通过[电子邮箱](http://baike.baidu.com/view/8622.htm)（[E-MAIL](http://baike.baidu.com/view/8409.htm)）提供谈判文件。

五、供应商提交（交纳）保证金：（无）

六、采购需求：详见《项目要求》

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《项目要求》

八、响应文件编制要求

（一）承诺书（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

（二）按照《谈判报价表》要求填写首次报价（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

（1）供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业范围包含此次采购内容）；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商的本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的资产负债表1份；

②供应商的本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表1份。

（3）供应商的本公告发布前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见《谈判文件》附件,所附证明材料复印件可不加盖公章）；

（5） 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）。

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）；

②中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）；

③“诚信江苏”网（[www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm](http://www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm)）

或“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）；

④“诚信徐州”网（ [http://www.xuzhoucredit.gov.cn](http://www.xuzhoucredit.gov.cn/)）。

或“信用中国（江苏·徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、法人授权委托书（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

3、法人授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

5、分项价格表（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

6、详细的服务方案；

7、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，格式见《谈判文件》附件，非必须提供）。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
　 ① 符合中小企业划分标准；
 ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
 具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

8、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

9、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《谈判文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1. 以上文件复印件供应商必须在提交响应文件截止时间后评审结束前提供原件核查，如不提供原件核查为非实质性响应。特别要求的除外。

2.首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字（《谈判文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章））。副本可以是正本的复印件。

3、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

九、采购程序

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。

十、评定成交的标准

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价（评审价）最低的原则确定成交供应商。

供应商为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商响应文件中相关材料为准），且在《谈判报价表》（最后报价）中的注明“供应商承诺：本项目由供应商本企业提供服务”的，该供应商评审价格=最后报价\*（100%-（6%—10%））。

成交结果在徐州市政府采购网www.ccgp-xuzhou.gov.cn上公布。

十一、

采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，邳州市公共资源交易中心将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

十二、

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）成交供应商在收到成交通知书时，须向邳州市公共资源交易中心提交《谈判报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

十三、询问和质疑

1．根据邳州市公共资源交易中心与邳州市公安局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向邳州市公安局（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向邳州市公安局（采购人）提出质疑。询问和质疑由邳州市公安局（采购人）依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：邳州市公安局

联系电话：0516－86334817

通讯地址：江苏省邳州市银杏大道与运平路交叉路口

附件：

1、《项目要求》（采购需求）

2、《谈判报价表》

3、《分项价格表》

4、《偏离表》

5、《合同草案的条款》

6、《承诺书》

7、《法人授权委托书》

8、《中小企业声明函》

9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》

## 1、采购需求

**一、项目概况**

采购人：邳州市公安局

项目名称：邳州市公安局刑警大队电子物证实验室设备项目

预算金额：142.81 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） |
| 1 | 电子物证实验室设备及安装 | 1 |  | 142.81 万元 |
| 2 |  |  |  |  |

## 二、采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品描述** | **数量** |
| 1 | 计算机现场取证勘察设备 |  详见招标参数 | 1 |
| 2 | 电子物证勘察箱 | 1 |
| 3 | 智能终端数据现场提取设备 | 1 |
| 4 | 电子物证检验一体化工作站 | 1 |
| 5 | 手机取证分析系统 | 1 |
| 6 | 实验室管理系统 | 1 |
| 7 | UPS不间断电源 | 1 |
| 8 |  多功能翻拍仪 | 1 |
| 9 | 打印机 | 1 |
| 10 | 物证保管柜 | 1 |
| 11 | 蓝光刻录机 | 1 |
| 12 | 机柜 | 1 |
| 13 | 矮柜 | 3 |
| 14 | 实验室桌子 | 6 |
| 15 | 受理接待台 | 1 |
| 16 | 电子数据分析服务器 | 1 |
| 17 | 视频数据提取恢复系统 | 1 |
| 18 | 电子数据取证专用设备 | 5 |
| 19 | 电视机 | 1 |
| 20 | 实验室办公椅 | 7 |
| 21 | 会议桌 | 1 |

1. **具体设备招标参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **参数技术要求** |
|  | 计算机现场取证勘察设备 | 套 | 1 | 1. 硬件要求：

1）外观尺寸：不低于336\*326\*77mm2） 配置不低于i7-6820EQ第六代移动处理器 主频2.8G3）配置不低于DDR4 2133MHz 32G 内存；4） 配置不低于11.6寸液晶屏和触摸屏5） 配置不低于2.5寸480G 固态硬盘作为系统盘6） 配置不低于2.4G/5G WIFI模块7） 配置不低于2个SATA/SAS只读接口、1个IDE只读接口、2个SATA/SAS读写接口、1个USB3.0只读接口；8） 配置不低于4个USB3.0读写口9）配置不低于1个USB3.1 Type-C接口（GEN2）10）配置万兆网口和千兆网口11）配置HDMI显示接口12）预装Win7 SP1 64位简体中文操作系统2、功能要求：1）支持自定义取证流程，可固定常用取证方案，一键完成取证工作；2）支持检材录入及案件管理功能。3）硬盘复制功能支持一对一、一对二、二对二复制，并提供SATA/SAS免接线直插式只读接口；4）源盘只读接口支持分别或同时对硬盘进行加载/卸载；5）支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，并行复制速度SATAIII硬盘每路最高可达39GB/min；6）支持对异常扇区磁盘（如坏扇区）的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作；7）支持对目标计算机进行不拆机硬盘复制；8）支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；9）支持在硬盘复制或镜像时进行关键词搜索，并可将结果直接导入内置取证分析软件进行分析；10）支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作；11）具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数；12）支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘；13）并行工作能力，即在硬盘复制的同时支持对数据进行取证分析以及仿真分析。14）具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告；15）支持Windows系统（最高支持win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.12）和Linux系统取证16）支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、JFS、以及手机上的YAFFS2、ROFS等多种文件系统格式的解析，及多种被删除数据的恢复；17）支持E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、QCOW2等镜像文件的加载和分析；18）支持RAID-5HP和RAID-6的RAID磁盘组加载；19）支持EFS离线解密；支持BitLocker离线解密；支持FileVault2离线解密； 20）支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密；21）支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索相应。22）支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出。23）支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复；24）支持对Office复合文件和PDF文件的搜索；25）支持系统痕迹分析功能，可获取USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录等用户痕迹信息；26）支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间；27）支持快速解析IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge等浏览器上网记录信息，方便分析用户网页浏览记录28）支持解析QQ聊天记录、好友信息、群组信息；在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容；29）在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；30）可提取Foxmail、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ等密码或密钥；31）支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到服务云进行破解；32）支持对Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮等客户端邮件内容的分析，并可恢复被删除的邮件信息；33）支持照片Exif信息提取和分析；34）★ 支持百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音等输入法应用的解析；35）支持iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等云存储应用的解析；36）支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类，并支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度；37）支持快速提取各种网络下载工具的下载记录信息，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星等下载软件；38）支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息；39)支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索；40)支持动态取证功能（工具集内），获取计算机系统运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务帐号和密码、上网记录及网络连接信息等；41）提供网络视频采集功能，可支持多台录像机设备同时进行视频采集；42）提供硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据；43）提供删除视频恢复功能，可自动恢复已删除视频文件；44）内置离线地图，可方便在地图上进行标注及案件研判工作；45）内置通用播放器，支持播放超过500种格式的视频文件；46）支持在下载前进行视频搜索、预播放，提升现场采集效率；47）获取目标计算机的内存镜像。48）支持密码绕过及离线取证。49）获取系统信息、易失数据、账号及密码、邮件等信息。50）支持在数据采集过程中进行屏幕截图、录制。51）支持内存镜像、屏幕录制和采集数据的MD5值计算。52）支持以幻灯片方式播放用户的使用痕迹。53）支持对采集的磁盘分区目录无痕浏览、搜索。54）支持将采集的数据导出或上传至蛛网服务器。55）支持采集策略调整，提供精灵数据管理工具。 |
|  | 电子物证勘察箱 | 套 | 1 | 硬件要求：1. 尺寸不低于570mm\*416mm\*282mm；
2. 软件要求：

1、接入设备后可一键完成勘查功能，支持各种Windows操作系统调查；2、支持绕过Windows系统启动密码，无痕登陆操作系统进行调查；1. 支持现场自动勘查：
2. 支持内存自动获取；
3. 支持桌面打开窗口自动固定；
4. 支持计算机系统信息获取；
5. 支持计算机当前进程、使用端口、网络通讯信息、剪贴板等易失数据获取；
6. 支持U盘、移动硬盘、相机等外部设备使用记录获取；
7. 支持邮箱、浏览器、无线网络等已保存账号密码获取；
8. 支持Windows 登录密码获取；
9. 支持上网记录获取；
10. 支持开关机、最近打开文档、最近访问目录、最近运行程序等用户活动记录获取；
11. 支持本地邮件信息获取；
12. 支持自动保存密码的QQ聊天记录获取；
13. 支持最近使用文档自动导出；
14. 支持特定文件搜索与导出；
15. 支持现场重现功能，可以对指定时间段内的主动操作痕迹进行播放（顺序/倒序）；
16. 支持结果浏览功能，可对勘查结果进行快速浏览及过滤；
17. 支持无痕浏览功能，可在不留痕迹的情况下浏览目标计算机上的文件存储结构；
18. 配备专用管理工具对设备进行管理，提供勘查数据管理、上传，勘查策略定制，版本升级等功能：
19. 支持定制现场勘查流程及勘查内容；
20. 支持定制特定文件内容，包括文件名称、类型、时间、排除项等；
21. 支持对接入的设备进行还原或升级；
22. 支持勘查数据的浏览、保存、播放、删除；
23. 支持配置并上传勘查数据到分析平台进行线索扩线
 |
|  | 智能终端数据现场提取设备 | 套 | 11 | 硬件要求：1、CPU:1.5GHz 八核2、内存：4GB 3、内部存储：128GB4、SD卡：256G5、5.5寸IPS屏，电容式触摸屏，分辨率1920\*10806、后置摄像头：1300万像素自动对焦相机7、WIFI：802.11a/b/g/n8、蓝牙：Bluetoothv4.0+HS9、4G上网：支持移动、电信、联通的4G网络电池：3.7V 4000mAh11、USB接口：1个USB Host接口，用于手机采集、接U盘等12、1个USB Device接口，用于充电，同AZ50连接，进行计算机采集，数据上传等工作13、TF卡接口：1个，最大支持256GB的TF卡存储扩展14、SIM卡接口，支持联通/移动2G，联通3G，联通/移动4G15、音频接口：1个3.5mm耳机插孔，1个听筒，1个喇叭软件要求：1、可快速录入现场基本信息：采集地点、经纬度、天气、湿度、温度、风力、风向，并可进行现场拍照和摄像可以满足计算机采集、手机采集、Wi-Fi采集等多样化的电子数据采集需求2、可快速提取指定账号、指定时间的即时通讯聊天记录3、可快速提取指定账号、指定时间的即时通讯聊天记录4、扫码式采集微信、QQ聊天记录，不用接入数据线，快速提取指定账号、指定时间内的聊天记录，可以提取文字、图片、视频、语音、红包、转账记录等各种聊天内容，采集过程只需要几秒钟5、采集指定电话号码的通话记录、短信记录针对难以提取数据，提供截屏、录屏方式快速提取6、QQ收藏式采集，安卓手机支持采集QQ收藏夹文件7、支持采集安卓手机中的电话录音文件8、可快速对案件现场已开机计算机进行在线勘查，支持获取系统信息、即时通讯、账号密码、常用文件、邮件信息、上网记录、内存镜像等。9、支持计算机采集结果展示；具体内容如下：提示“计算机采集完成”；数据总量；采集数据；导出文件；用户使用痕迹；10、录屏时长；开始采集时间；继续采集：支持继续采集，即重新进入在线勘查采集设置页面。 |
| 1.
 | 电子物证检验一体化工作站 | 套 | 11 | 硬件如下：1、标配1个34吋宽屏高清显示器（分辨率达3440\*1440）；2、 配置Intel酷睿i7-6700K第六代高性能 CPU，配置32GB内存，配置480G企业级SSD硬盘作为系统盘，配置8TB的本地存储；3、配置4个SATA/SAS硬盘只读仓、4个SATA/SAS硬盘读写仓（可灵活切换到只读），配置2个只读锁，可满足IDE、SATA、SCSI、USB（2.0/3.0）和各类存储卡等各种存储介质只读接入；4、 标配特殊接口转换器，可应对Apple SSD，以及mSATA、M.2/NGFF等特殊SATA协议硬盘接口；5、标配特殊接口转换器，支持Apple SSD、M.2等PCIE协议硬盘接口；6、功能模块：硬盘复制、取证分析、动态仿真、Office文档解密等功能；7、 全自主研发，具备完全自主知识产权，具备著作权证书和软件登记证；8、预装64位Windows7简体中文操作系统；软件如下：1、 支持不少于4路高速硬盘复制同时工作，支持一对一、一对多、四对四等硬盘复制模式；2、支持4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像；3、源盘与目标盘自动加载并识别，在复制软件中实现通道和物理仓位一一对应；4、 支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，SAS3.0硬盘最高可达39GB/min；5、可通过转换器，支持Apple 2010/2011/2012，以及mSATA、M.2/NGFF等特殊硬盘接口；6、可通过转换器，支持Apple SSD、M.2等PCIE协议硬盘接口；7、 支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。8、 支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作；9、支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；10、具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数；11、 支持多目标镜像功能，一对一镜像可同时镜像到网络存储、本地阵列和目标盘；12、支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘；13、具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告；14、★支持Windows系统（最高支持win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.13）和Linux系统取证15、支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM/LVM2磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS以及手机上的YAFFS2、ROFS、黑莓BlackBerryFS等多种文件系统格式的解析，及多种被删除数据的恢复；16、★支持win10的 Windows storage Spaces存储空间解析17、★支持EFS离线解密；支持BitLocker离线解密(支持最新Win10 XTS-AES新加密算法)；支持FileVault2离线解密；支持VeraCrypt离线解密；支持Luks离线解密；18、支持对苹果系统APFS下的FileVault2加解密数据解密及APFS文件系统加密数据解密19、支持对苹果系统的新文件系统APFS未加密的数据解析20、★支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密；21、★支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索响应。22、★支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出。23、★支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复；24、支持对Office复合文件和PDF文件的搜索；25、支持系统痕迹分析功能，可获取USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等用户痕迹信息；26、支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间；27、支持快速解析IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge等浏览器上网记录信息，方便分析用户网页浏览记录28、★支持解析QQ聊天记录、好友信息、群组信息；在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容；29、★支持在线情况下即时通讯内容的维文转汉文翻译30、★支持QQ解析设备锁绕过功能31、★支持手机微信备份文件解析，可解析备份在电脑上的微信信息；32、★在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；33、★支持卷影副本解析；34、★可提取Foxmail、DreamMail、Thunderbird、网易闪电邮、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ、GigaTribe等密码或密钥，并解析信息；35、支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能36、支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到服务云进行破解；37、支持对Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、38、★支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析；39、★支持工具集功能，提供动态取证、QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、镜像挂载工具、FileVault2密钥获取工具、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑等应用。40、★提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议；41、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算；42、支持按时间线方式浏览文件和取证结果；43、支持将取证结果直接导出到数据逻辑关系分析软件中进行分析；44、支持直连或单向数据传输线形式将取证结果上传到蛛网中进行数据碰撞；支持自动检测网内蛛网服务；45、支持案件关联到蛛网进行案件相关的关联碰撞；46、支持自动生成报告，方便后续浏览与整理 |
|  | 手机取证分析系统 | 台 | 1 | 硬件如下：1）高性能取证主机配置，CPU：不低于i9第9代；内存：不低于64GB；硬盘：系统盘不低于1.92TB 企业级SSD硬盘，存储盘不低于12TB 企业级HDD硬盘，硬盘仓；显卡：不低于NVIDIA 8GB显存；显示器：34英寸曲面屏。前面板配置8个USB3.0接口，可实现8路手机高速并行取证；内置多功能读卡器，支持SD/MMC、MS、xD、CF等存储卡；内置身份证、银行卡、三合一SIM卡读卡器等，支持身份证取证、银行卡取证、SIM卡取证等。另外，取证主机整体设计融入人体工程学，创新性地在前面板设计了和机箱融为一体的手机支撑架，方便取证时手机放置，与取证软件相辅相成，打造舒适轻松的取证氛围。2）手机复制机配置，内置三路USB信号采集接口；内置三合一SIM卡读卡器，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，无需借助卡套，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡；内置山寨机镜像采集终端；内置TF卡采集接口。3）专利配件模块：手机供电线解决手机没电、电池损坏无法开机问题；亮屏器确保手机取证过程亮屏，确保手机取证的成功率。4）提供高清拍照摄像平台，支持对手机、发票、便签等物证进行拍照取证或录像取证。标配OTG四合一读卡器、手机取证数据线、USB3.0 单向传输线等专用取证配件，给取证工作提供便利。软件如下：1）提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。2）Android系列：提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。3）iPhone系列：提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加在备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。4）分析工具系列：提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。5）★设备集成暴恐查缉-暴恐音视频图片电子书查缉工具，在手机取证时对手机进行暴恐文件的检索查缉。该工具整合了公安部门历时多年收集并由公安部审核认定的超过60000个暴恐音视频图片电子书的样本库，并支持与我司开发、公安部建设部署的查控平台无缝对接，进行样本库更新和查缉日志上传。6）★支持Android手机离线仿真（镜像仿真），支持加载手机ROOT后提取的镜像仿真和芯片提取的镜像进行仿真；也支持手机（含未ROOT手机）直接在线仿真；以及支持对手机自带备份工具备份的数据进行仿真。7）★支持QQ、微信、邮件、上网记录等80多款应用程序的仿真运行，真实再现手机数据。在应用程序模拟操作过程，支持数据浏览、分析及截图取证等操作。8）★提供完善的案例管理功能，支持历史案例多次仿真，多次取证。9）★支持仿真过程在线自动抓包，抓包文件可用于抓包分析，文件格式与Wireshark软件兼容。11）★语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。12）★涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。13）★照片分析，快速识别并分类手机中所有照片，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照片（身份证、银行卡、护照、驾驶证、行驶证、车牌、营业执照、名片等）、二维码、人物照片等，辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。其中证件照片支持OCR识别文字信息，人脸照片支持人脸搜索与聚类。14）★维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。15）★群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。 |
|  | 实验室管理系统 |  |  | 1、完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。具备软件著作权。 2、★支持首页按人员角色统计和展示待办事项，支持案件、检材的分类统计。 3、★支持酷炫的系统状态统计功能，按时间、流程统计展示系统的整体状态。 4、★支持委托案件的管理、关键字搜索，支持案件委托、受理、指派、出具鉴定报告、案件归档、终止鉴定等的流程管理。 5、★支持检材的管理、关键字搜索，支持检材入库、申领、归还、清退等流转流程的管理。 6、支持案件的卷宗资料、报告附件、检材图片、取证数据、镜像文件、分析记录等多类文件的管理。 7、支持案件相关人员对案件进行信息交流的信息发布管理。 8、★支持案件的鉴定报告提交、审核的管理。 9、★支持案件的出具鉴定报告申请、审核的管理。10、支持实验室取证综合管理系统各种类型文档的下载、打印、刻录光盘。11、支持与取证大师的对接，接收取证大师上传的取证数据、案件日志、分析报告、涉案资料等。12、支持实验室的取证装备的管理。13、支持表单字段的自定义配置、灵活的行业切换方案。14、支持委托单位、联系人的管理。15、支持案件类型、检材类型、案件属性、鉴定用途等送检参数的自定义设置。16、支持文档模板管理，文档内容自动填充。17、支持案件归档确认单的自定义配置。18、支持案号的名称、类型、格式的自定义配置。19、支持实验室配套办公设备签字板、网络打印机、条码打印机、扫码枪、光盘刻录机的基础设施配置管理，并与之联动实现物联化。20、支持在客户端上传升级包并更新整套实验室取证综合管理系统。 |
|  | UPS不间断电源 | 套 | 1 | 提供不间断供电，功率5400w，包含UPS主机和电池及其他配件等。输出功率：5400W额定容量:6KVA输入电压：220伏特输出电压:220v输入电压范围:115-220V |
|  | 多功能翻拍仪 | 套 | 1 | 一款便携式高速多功能拍摄仪。该设备能够轻松完成纸张文件、彩色图片、立体物件的快速拍摄，对无法进行数据传输的手机进行拍照取证。该设备可配合美亚柏科手机取证软件进行拍照取证，也可安装第三方拍照软件单独使用。 |
|  | 打印机 | 套 | 1 | 1）接口：高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100 Base-TX网络端口；内存：256 MB DDR，128 MB闪存2）复印功能:黑白高达600 x 600 dpi； 彩色(文本和图片)600 x 600 dpi；复印范围:高达99份；复印比例:25%到400%；复印速度:黑白： 高达16页/分钟； 彩色： 高达17页/分钟；3）扫描功能：分辨率:高达1200 x 1200 dpi(平板)；扫描类型:平板式;灰阶:256；4）打印功能：分辨率:高达600 x 600 dpi；打印速度：黑白(A4，正常模式)： 高达16页/分钟 彩色(A4，正常模式)： 高达16页/分钟；打印负荷：高达30,000页 |
|  | 物证保管柜 | 套 | 1 | 一款实验室取证综合管理系统配套的智能物证存储设备，实现实验室检材及资料存储的智能化，提高实验室取证综合管理系统的自动化管理水平，促进实验室规范信息维护。智能物证存储柜.V2-主柜也可作为一款单独的产品进行销售，解决客户没有智能存储柜的问题。可对文件、档案、检材介质等物品进行统一安全可靠的智能化管理。 |
|  | 蓝光刻录机 | 套 | 1 | 外置16X蓝光刻录机，USB3.0接口 |
|  | 机柜 | 套 | 1 | 服务器机柜 弱电监控UPS交换机网络机柜尺寸不低于1.2米22U600\*800加厚可定制 |
|  | 矮柜 | 台 | 3 | 尺寸不低于800\*500\*750mm 材质：整体金属 |
|  | 实验室桌子 | 个 | 6 | 功能：主要用于实验室办公尺寸： 1600\*800\*750mm材质：整体金属+桌面部分钢化玻璃。 |
|  | 受理接待台 | 套 | 1 | 1. 主桌尺寸不低于3010\*2010\*750mm（外边长\*宽\*高）
2. 配置7寸触摸屏电子桌牌，可显示工作台名称、时间，可编辑桌牌名称

3）内置漏电保护和强弱电接地，异常情况快速断电，保证人身财产安全。4、主/副桌腿均配备4组（或4组以上）国标AC220V电源接口，方便桌腿设备就近供电。5、走线内部集成，有序、整洁、稳定可靠。6、桌面下集成抽屉，易于容纳和归置线材等常用物品及工具。 |
|  | 电子数据分析服务器 | 套 | 1 | 1、CPU： 2颗/银牌4110/16核/2.1GHz 2、内存：64GB 3、硬盘：5块1.8TB（10K转）SAS硬盘4、电源：配置2个双冗余电源5、服务器主机：机架式服务器，2U服务器 |
|  | 视频数据提取恢复系统 | 套 | 1 | 一、硬件参数要求1 、配置参数处理器：Intel i9；内存：32GB系统硬盘：512GB SSD数据存储：8TB HDD显示器：23.8寸双屏显示器、分辨率1920 x 1080、1080P高清画质预装64位windows10简体中文专业版操作系统2 、接口参数3.5寸SAS/SATA硬盘只读接口×4；标配1个2.5寸转3.5寸SATA/SAS硬盘转换盒，可支持2.5寸SAS/SATA硬盘只读接口×1；3.5寸SAS/SATA硬盘读写接口×4；标配1个2.5寸转3.5寸SATA/SAS硬盘转换盒，可支持2.5寸SAS/SATA硬盘读写接口×1；多功能写保护器： USB3.0写保护接口×1、多媒体存储卡（TF、SD、CF、XD、MS）写保护接口×1、IDE硬盘写保护接口×1、SATA硬盘写保护接口×1；蓝光刻录光驱×1；二、软件参数1、国产自主研发，支持中/英文；2、支持FAT32、EXFAT、NTFS、JFS、EXT2/3/4等文件系统解析以及DD、AFF、E01等多种格式的镜像类型的视频提取与恢复；3、支持监控硬盘因文件丢失、人为删除、初始化、文件覆盖、黑客破坏等情况导致监控视频数据丢失的数据恢复，支持上海威乾、海康威视、、中维世纪、浙江大华等数十家监控厂商，对不支持的格式，可快速提供开发支持；4、支持扇区重写生成的不完整碎片文件，系统能够实现文件重组，并提取播放；支持重组的厂商有海康威视、大华，支持LVM重组；5、★支持扫描时允许选择多个磁盘或者镜像文件同时扫描，支持历史扫描记录加载功能；6、★系统支持通过网络对监控机视频进行下载（网络提取），能够从海康、大华、汉邦高科、天地伟业、中维世纪、安联锐视、蓝色星际、铭扬威视、沃世达、景阳监控主机下载录像，可以选择通道、时段，平均速度可达到100M/分钟。7、对不支持的格式，可快速提供开发支持；8、★支持对磁盘内的视频时间分布进行快速分析；9、针对数据恢复的结果，能够实现快速显示和筛选，对需要提取的目标视频文件，能够实现快速提取，视频文件调取速度平均速度可达到3G/分钟；10、视频提取后支持通道首帧的获取，智能识别监控视频文件的起止时间、通道号码 ,并能判断监控视频文件所属的文件类型；11、系统提供万能播放器，支持视频文件预览，支持的格式多达数百种，兼容市面上大部分监控视频文件格式，无需转码可直接对视频进行预览播放；12、支持多屏播放，并能通过播放控制区域对每个视频播放窗口进行单独控制，支持视频播放时将视频画面时间校正为北京时间；13、视频播放支持视频放大、视频片段截取、画面截取、帧数播放和倍数播放功能；14、支持硬盘复制功能，可对监控硬盘进行全盘镜像、逻辑分区镜像、自定义扇区镜像，镜像平均速度可达到5G/分钟；15、支持对提取的视频文件及生成的镜像文件进行校验，同时生产供用户查看的校验文件；16、★系统提供自主研发图像处理工具，支持色阶调整、图像去雾、明暗修复、偏色修复、图像去噪、畸变校正、模糊修复、去瑕疵的单帧图像处理方法。能最大限度还原图片真相；17、★系统提供自主研发多通道视频分割工具，可将多通道视频文件分割为单通道视频文件，并进行合并、保存；18、★系统提供自主研发视频转码工具，可对视频文件进行批量转码。19、支持自定义添加工具到工具箱；20、支持报告导出功能，报告内容包括案件信息、数据来源、扫描信息以及操作日志，支持HTML、PDF格式报表导出；21、软件支持一键安装，支持加密狗或者激活码授权；软件支持在线、离线升级。 |
|  | 电子数据取证专用设备 | 台 | 5 | CPU i7-10700/8GB DDR4 2933MHz/1TB/Intel HD Graphic/WIN10/3年上门服务/WIFI蓝牙/34寸曲面屏 |
|  | 电视机 | 台 | 1 | 屏幕尺寸 75英寸 分辨率 4K（3840\*2160） 屏幕比例 16:9音频参数输出功率 8W×2音效系统 虚拟环绕声，晶晰声效技术，DTS音效后处理，Dolby DTS硬屏双解码硬件配置CPU 四核操作系统 Android 6.0功能参数网络功能 有线/WiFiUSB媒体播放 USB支持视频格式：MP4，AVI，RMVB，H.264USB支持音频格式：AAC，MP3，WAVUSB支持图片格式：JPG，BMP，PNG接口参数HDMI接口 1\*HDMI1.4 1\*HDMI2.0 网络接口 1×网络接口 USB接口 3×USB2.0接口 1×USB3.0接口功耗参数电源性能 220V/50Hz产品功耗 300W待机功耗 ≤0.5W |
|  | 办公椅 | 套 | 11 | 整体采用后仰舒适设计，90-160°的大角度后仰，任意角度可锁定，配合加厚双支撑脚托，触感更加柔软。海浪般的靠背线条，柔和起伏，后靠时顺应身体轮廓，贴合脊椎的自然弧度。 椅子整体框架采用工程PP，环保安全，抗压耐高温，使用寿命更长。波纹交织的网布设计，弹性更强，就用不松塌。内置式腰枕，8cm升降腰托设计，着重支撑酸痛部位，有效减轻腰部肌肉压迫，带来一整天的轻松，贴心呵护脊椎健康。 加厚加宽的头枕设计，S型曲线更贴和颈部线条。10cm加厚坐垫，外层采用舒适绒布，内部包含原生海绵，让你坐享舒适。加厚底盘+SGS国际认证气压杆，双重安全保障更放心。软PU包裹椅轮，静音防滑保护地板。 |
|  | 会议桌 | 套 | 1 | 尺寸长宽2.4\*1.2m钢琴烤漆桌面、实木材料、耐高温，净味环保、防刮易清洁加厚8cm材质，沉重500KG |

**2、谈判报价表**

项目编号：邳公采(2021)013

本次为首次报价

货币单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
|  |  |  |
| 总价（大写）： |  |

供应商承诺：本项目由供应商本企业提供服务。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**3．分项价格表**

本次为首次报价

项目编号：邳公采(2021)013 货币单位：人民币元

格式自制

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

***邳州市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。***

**4、偏离表**

（首次报价）

项目编号：邳公采(2021)013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 偏离内容 | 谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商的首次响应文件中的内容与谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**5、合同草案的条款**

第一条 定义

1.1 “买方”为邳州市公安局。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是。详见合同附件1。

第三条 价格

3.1本合同为固定单价合同，项目实施过程中除招标人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。清单中设备增减进行调价，甲方变更设备、辅材等费用参照投标文件执行。

3.2 本合同总价为人民币 万元（大写：）

3.3 本合同价格为含9%增值税的交货价，包括但不限于深化设计费、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付

4.1合同签订后15日内支付合同价的30%。

4.2在标的全部安装调试完毕，正常投入运行，并经买方验收合格，由买方办理政府采购资金结算手续，向卖方支付核定金额的70%，即￥ 大写：人民币 。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，15日 内将合同标的全部安装完毕并经买方验收合格。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批标的备妥待运前五日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按每天为迟交设备金额百分之一点五(1.5%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十五(15%) 。违约金的支付不免除卖方实际交付迟交设备的义务。

如果卖方在合同规定的交货日期后七日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料应随合同标的一同交付给买方。

1. 检验

8.1合同标的到达交货目的地5日内，买方应进行检验。

第九条 安装

9.1卖方应于合同生效日后， 15日内将合同标的安装调试完毕并经买方验收合格。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行应在卖方的协助下，在合同标的完工之日起7日内由买方技术人员进行并完成。详细情况应记录在工作日志上并经双方授权代表签字。卖方提供的售后服务范围详见合同附件3。

10.3如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.3卖方应在收到买方索赔要求后14 日内作出回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔通知后14日内，按照买方同意的方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期后7日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；

或者卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其他

16.12卖方应保证买方免除且卖方承担由于买方使用该货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及买方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

合同双方的通讯地址：

买方: 卖方:

地址: 地址:

邮编: 邮编:

电话: 电话:

传真: 传真:

合同附件：

1、供货范围和价格清单(详见《谈判报价表》和《分项价格表》)

2、技术规格和性能指标(详见《项目要求》)

3、售后服务和技术培训(详见《项目要求》)

**6、承诺书**

致邳州市公共资源交易中心：

根据贵方《谈判文件》（项目编号：邳公采(2021)013号）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）谈判报价表；

（3）偏离表；

（4）谈判文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《谈判文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核谈判文件（含谈判文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目的《谈判报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由邳州市公共资源交易中心确定。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

**7、法人授权委托书**

委托人（全称）：

地 址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人： 先生（女士）

身份证号：

兹委托（ ）全权代表我企业（公司）参与 项目[项目编号：邳公采(2021)013号]的谈判活动及签订合同。（ ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（ ）无转委托权。委托期限自2021年 月 日起至2021年 月 日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

二Ｏ二一年 月 日

(受托人身份证复印件附后)

**8、中小企业声明函**

项目编号：邳公采(2021)013

项目名称：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（响应单位名称） （盖章）：

响应单位授权代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位在参加 项目（项目编号：邳公采(2021)013）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　期：

**10、残疾人福利性单位声明函**

项目编号：邳公采(2021)013

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1. **具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的**

**书面声明**

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称： ，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：