如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2024年4月25日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2024年4月25日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

**采购需求**

**一、项目概况**

1.马陵山路雨污分流改造：结合排水专项规划，在马陵山路北侧新建污水管网约2.6公里、雨水管网约2.6公里，同时对相交道路进行管网连通。

2.大桥路雨污分流改造（新华路至臧圩河）：结合排水规划，沿道路北侧新建雨水管网约0.9公里，同时对人行道进行优化改造。

3.新华路东侧污水主干管（徐海路—新戴河）：结合排水专项规划，沿新华路 (新戴河至徐海路) 东侧新建一道DN400-1000球墨铸铁污水主干管，全长约2.8公里；并在新戴河北侧新建一座3.2万吨/天污水提升泵站

4.（1）对新兴社区、新戴社区2个达标区居住小区、公建单位、“小散乱”等排水户进行整治；

（2）老旧排水管网清淤检测：对花厅西路等道路老旧排水管网开展清淤检测60公里；

（3）污水提升泵站升级改造：对大桥路污水提升泵站进行升级改造，增加备用电源，对污水主干管闸门进行改造维修。

**二、预算金额：本项目不接受超过99万元人民币（采购项目预算金额）的报价。**

**三、项目服务内容**

对以上工程改造项目进行全过程工程咨询服务，具体包括招标代理、造价咨询、工程监理。

1.招标代理：包括且不限于（1）制订招标计划、发布招标公告、编制招标文件、制订评标细则；（2）编制工程量清单、最高投标限价的编制；（3）组织现场踏勘和答疑；（4）拟定工程合同；（5）做好招标后期服务工作；（6）与招标有关的其他事宜。

2.造价咨询：包括且不限于包含标底编制及跟踪审计，具体为最高投标限价的编制与审核、工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程造价信息咨询服务、其他合同约定的工程造价咨询工作。

3.工程监理：包括且不限于所在工程在施工阶段的质量、安全、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责，协助委托人协调与本工程有关的外部事宜，对建设工程勘察和设计文件进行审核，在建设工程保修阶段提供服务等监理工作。

**四、人员要求：**

（1）项目总负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（是指：a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位），供应商提供项目总负责人在本单位签订劳动合同和交纳社会保险证明。

（2）项目总负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过 5 年的。供应商提供承诺书。

**五、合同履行期限**：

自合同签订之日起至工程缺陷责任期满后30日结束。（造价咨询至本项目所有结算审核完毕并提交相关咨询报告结束。）

**六、执行的相关现行建设工程规范、规程和技朮标准**：

1、执行《江苏省全过程工程咨询服务导则》；

2、在合同履行过程中，有最新建设工程规范、规程和技术标准发布的，按其中较高的标准执行。

**七、质量等级：满足采购人要求。**

**八、重要说明**

1、如遇市区级相关部门进行大气管控、扬尘管控及裸土需进行绿网覆盖等施工要求，导致停工及增加的绿网覆盖费用均由成交供应商自行承担，采购人不另行增加此类费用；

2、成交供应商有义务配合采购人做好相关单位的协调工作。

其他要求详见本项目磋商文件《合同草案条款》。