如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年5月20日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年5月20日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

**项目要求（采购需求）**

**一、项目概况**

1、项目名称：建筑施工安全管理及扬尘治理服务外包项目

2、项目服务地点及范围：徐州经济技术开发区所有在建项目。

3、本项目不接受超过110万元人民币（采购项目预算金额）的报价；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目服务期限：1年。

**二、项目内容**

1、开展全区约400项次建筑工地日常安全隐患排查，安全检查频次根据监督员确定的工程监督计划进行日常和节假日检查。

2、协助开展四个季度拉网式安全生产专项检查，包括一季度节后复工安全专项整治，二季度深基坑和高支模整治，三季度建筑起重机械和脚手架整治，四季度冬季施工消防整治和事故预防机制。

3、全区深基坑、高支模等200项次危大工程专项检查及应急处置。

4、全区约300台次场内大型施工设备全覆盖检查,出具书面检查报告。

5、中标人须完成每年至少4次建设领域安全生产专题讲座及公益培训，培训讲师应为中标人所在单位技术经验丰富的专业人员或聘任的经验丰富的专业人员；培训场地、费用由中标人承担。

6、全区范围内的各类建筑工地现场扬尘污染治理问题的日常巡查，提供用于巡查执法的车辆。日常检查包括房屋建筑工地约80个、市政交通及园林工地20个、搅拌站5 个，每月拉网式巡查；国控站点周边重点项目盯防；春秋季开展全区所有房屋建筑工地及交通市政工地日常扬尘治理巡查;秋冬季开展全区房屋建筑工地及交通市政工地专项扬尘检查;跟踪盯防国控点周边重点项目全部排放达标。

7、中标人须根据采购人要求协助处理各类脚手架、模板支架、基坑、临时用电、起重机械、施工吊篮、附着式脚手架等提升设备设施检测、应急救援、抢险及相关技术攻关；协助采购人做好起重机械和施工吊篮出租、安拆、检测、顶升、使用等责任主体的安全检查工作。

8、中标人根据采购人要求配合对省、市建设主管部门相关文件执行情况以及将建筑工程肢解发包或发包给不具备相应资质的单位承担的分包单位进行安全检查。

**三、人员及车辆配备要求:**

1、中标人应提供日常检查车辆4台，包括建筑施工安全管理检查车辆2台，扬尘治理检查2台，集中检查时应适当增加车辆，所提供车辆必须手续齐全、状况良好，能满足检查的需求，车辆所产生的一切费用均由中标人承担。服务人员工作期限为每周不少于6个工作日。

2、检查机构应成立建筑施工安全检查服务小组2组共5人，1名担任项目总负责，必须具备工程类中级及以上职称。设置建筑施工安全检查服务小组每组人员2人，每组有1名人员具有建筑工程类国家级注册师资格（建筑施工安全类注册安全工程师资格或注册一级建造师或注册监理工程师或注册岩土工程师或注册结构工程师），有1名人员持起重机械检验员/检验师资格。另外配置1名资料员辅助搜集、整理日常建筑施工安全检查及扬尘资料，并服从采购人临时安排的其他工作任务。

3、扬尘治理服务小组共3人，设置其中扬尘治理服务组组长1名，组长必须熟悉扬尘治理相关工作流程，其余人员能够吃苦耐劳、恪守职业道德，服从采购人安排的扬尘治理相关工作任务。

4、安全检查工作人员必须固定，如有变动需经甲方书面同意，否则中标人违约。安全检查工作人员成员缺人的，按照每人每日1000元价扣减费用。

**四、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》**