**更正（澄清）内容（一）**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

## **1、**开标时间（**投标文件提交与接收时间、**投标截止时间）由“**2025年10月15日09：00（北京时间）”变更为“2025年10月31日09：00（北京时间）”。**

## **2、原招标文件第六章采购需求-三、（二）采购清单及具体技术参数要求“9、跷跷板”及参数 现更正为：三位扭腰器，参数如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 三位扭腰器 | 1. 立柱规格：不小于φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁：不小于φ32mmx3.0mm;   2、应采用铝合金盖帽或钢制封头，避免淋入雨水；  3、可三人同时使用；  4、深沟球轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；  5、扭腰盘采用钢板冲压成型，符合人体运动学规律；  6、转动部位采用国家标准轴承;转动部件内设限位装置，防止转动角度过大对使用者或第三者造成伤害。  7、脚踏部位采用防滑结构设计，摩擦系数大于0.5。  8、★所投器材应符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求，提供有效期内的北京国体世纪质量认证证书（NSCC）或华兴（中测）中测认证证书（CGCC）或中体联（北京）认证证书，以及完整的相关证明材料。 | 40个 |

**二、其他内容不变。**

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

2025年10月14日